{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["研究生导师提供的双向项目","科研实验室提供的竞标项目","机关部处提供的竞标项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"研究生导师提供的双向项目","index":0,"n_rows":196,"n_cols":7,"rows_kept":196,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2014年大学生科技创新立项双向题目汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","导师所在学院","内容","要求"]
[1,"电化学方法制备石墨烯及其防腐蚀性能研究","董玉华",13552231029,"理学院","石墨烯由于具有较好的化学惰性、耐热性，可以作为新的金属防腐蚀涂层。但是目前常用的气相沉积法制备的石墨烯和金属铜之间的粘结力差，导致石墨烯在化学介质的作用下容易脱落而失去保护作用。拟采用电化学方法在金属铜表面原位制备石墨烯，探讨其防腐蚀能力。","材料专业学生2-3名，具有较好的电化学知识"]
[2,"催化裂化再生烟气脱硝钛基氧化物催化剂的研究","刘坚",13552436742,"理学院","以中国石油典型炼厂的FCC再生模拟烟气为研究对象，开发具有自主知识产权的选择性催化还原（SCR）钛基氧化物脱硝催化剂，实现FCC再生烟气中NOx浓度的达标排放处理。","应用化学、化学工程与技术专业学生2-4名，具有较好的化学基础和计算机能力"]
[3,"电化学微参比电极制作工艺及可靠性","邱萍",18610795121,"理学院","电化学测试手段是研究金属腐蚀的电化学规律并揭示其机制的有力工具，而微参比电极更是为微区电化学研究提供了基本的技术保障，因此电化学微参比电极制作工艺的摸索亟待开展。","本项目适合于材料专业或机械专业本科生"]
[4,"人工模拟盐雾环境系统的建立","邱萍",18610795121,"理学院","金属材料在海洋大气环境下暴露面临腐蚀问题，并严重影响其服役安全性，因此可以通过建立模拟盐雾环境从而明确金属腐蚀因素。","本项目适合于材料专业或机械专业本科生"]
[5,"机械研磨金属材料表面纳米强化研究","陈立强",13691337918,"理学院","大多数金属材料的破坏失效与表面组织性能密切相关，通过表面纳米化可以进一步提高金属材料整体使用性能和寿命。表面机械研磨是实现金属材料表面纳米强化的一个重要的方法。项目研究主要是探索不同表面机械研磨方法和工艺有效实现纳米化，并进行样品的微观组织结构和性能的表征测试","材料专业学生2-3名，具有较好的专业基础和较强的自学能力、实验动手能力。"]
[6,"公交车、地铁吊环的能量收集模型","钟寿仙 冷文秀","zsx2009@gmail.com 89739112","理学院","利用能量收集技术，将目前常见的一种压电材料——聚偏二氟乙烯（PVDF）运用到公交车和地铁上的吊环中，构建能量收集虚拟仿真系统，并研制出能量收集实物模型。","材料、过程装备、石工、机械专业、化工2-3名，具有较强的物理、数学基础知识和材料等专业基础以及计算机能力。"]
[7,"脉动内流激励下的管线涡激振动实验台设计","顾继俊",89731669,"机械学院","在深水油气田开发中，立管连接海底采油设备和海上平台来运输油气。管内流体的流速通常是不均匀的，再结合管外海流的涡街作用会使管线的振动更加复杂。通过实验的方法测量管线在外流和脉动内流参数激励下的振动具有非常重要的意义。在实验平台设计中，通过传感器的布置、闭环控制原理以及机械结构设计来对脉动内流的流速进行精确的控制，以此来保证实验的准确性。","机械或控制专业学生2-3名，具有很好的机械专业基础、控制工程基础和计算机能力。"]
[8,"海洋管中管模型实验及相关特性分析","王文明",15901070280,"机械学院","连续油管技术以其独有的特性被广泛应用在海洋油气作业的各个领域。深水管中管课题主要研究连续油管下入海洋立管的力学特性。旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高。","机械工程或力学等专业的学生2-3名，具有较好的力学基础和动手能力。"]
[9,"连续油管内三轴漏磁检研究","贾晓丽",15210786860,"机械学院","连续油管（Coiled tubing）是用低碳合金钢制作的管材，有很好的绕性，又称绕性油管，一卷连续油管长几千米。如今，连续油管作业已涉及钻井、完井、试油、采油、修井和集输等多个作业领域。管道检测技术是油气运输安全性及高效性的重要保障。要求了解管道内漏磁检测的工作原理及其国内外发展趋势，在此基础上对连续油管内漏磁检测装置进行初步结构设计。","机械专业学生2-3名，具有很好的机械专业基础、数学基础和计算机能力"]
[10,"螺栓联接构件微动疲劳损伤行为实验台设计","刘书海",13522789026,"机械学院","依托与中国北车唐山轨道客车有限公司合作项目：动车组典型机械部件结构裂纹产生机理及检测方法研究。设计螺栓联接构件微动疲劳损伤行为实验台，利用该实验台研究裂纹的生成、扩展和检测方法。旨在训练学生动手能力、科学思维和分析问题能力。","机械专业或者材料专业的学生1-2名，具有较好的软件使用基础，热衷于试验研究。"]
[11,"基于物联网的化工装置安全预警系统初步设计","宫运华",13693530626,"机械学院","研究适用于某化工装置的基于物联网的安全预警系统。以风险分析为基础，对预警系统进行结构设计。","安全工程专业学生3-4名"]
[12,"简易金相试样抛光机的设计","熊毅",89733861,"机械学院","1、对现有金相试样抛光机进行改进设计2、采用不同材料的试样对抛光机进行功能验证","安全专业"]
[13,"海上油气生产事故和未遂事件的人因分析","郑文培",13811419052,"机械学院","海上油气生产人因事故和未遂事件统计分析；人因事故和未遂事件分析工具开发","安全工程专业2-4人"]
[14,"摩擦过程中磨损量的在线检测方法研究","温东",89736861,"机械学院","1、研究磨损量在线检测方法2、设计磨损量在线检测装置","安全专业"]
[15,"TapRoot在钻井作业事故分析中的应用","郑文培",13811419052,"机械学院","TapRoot原理及根本原因分析树建立；使用根本原因分析树分析某一钻井事故的根本原因","安全工程专业2-4人"]
[16,"非常规能源开发风险中的人因可靠性评价","胡瑾秋","13401021372\n\nhujq@cup.edu.cn","机械学院","1、分析非常规能源开发风险中人员操作因素、组织管理因素的影响；2、国内外人因可靠性分析模型调研；3、建立合理的人因可靠性评价指标体系","安全专业"]
[17,"顺序输送成品油管道的瞬态水力特性模拟","梁永图",13910970411,"机械学院","以环北京六环的成品油管道为例，利用SPS水力模拟软件，针对成品油管道存在柴汽油多种油品顺序输送时，由于管道沿线流体的粘度和密度变化，对管道首站替换油品时泵站与管道水力特性的变化过程进行瞬时模拟。","油气储运专业的学生2-3名，具有较好的储运专业基础和数学、计算机能力。"]
[18,"管输成品油过程中温升的影响及内在机理半定量分析","梁永图",13910970411,"机械学院","从多方面调研针对成品油管输过程中温升造成的影响，例如增加油品蒸发损耗从而降低油品质量、热应力增大易使管道应力破裂、轻质油品易发生气蚀等，并且分析造成这些影响的内部因素及影响机制，得出这些因素对管道安全输送的影响权重评价。","油气储运专业的学生2-3名，具有较好的储运专业基础和数学、计算机能力。"]
[19,"国内外复杂成品油管道站场进卸油工艺流程的调研","梁永图",13910970411,"机械学院","调研国内外成品油管道输入站、注入站、分输站、输出站以及中转站的油品批次进油、卸油等工艺流程操作，并对比国外的成品油管道进油卸油工艺流程，分析出优劣对比评价。","油气储运专业的学生2-3名，具有较好的储运专业基础和文献资料查阅分析能力。"]
[20,"颗粒混合模拟研究","桂南",89739027,"机械学院","对颗粒混合过程进行模拟分析，获得有价值信息，旨在启发学生独立解决问题的能力，锻炼学生的动手能力、运用科学计算软件的能力和编程能力，需要有一定的编程兴趣和技能","热能、储运、装备等专业均可"]
[21,"联合循环热力性能分析","赵洪滨",89733658,"机械学院","针对目前先进的联合循环系统探索提高性能的方案，并针对具体流程建立性能与热力参数的关系，从而分析参数的优化及其对热力性能的影响规律","热能专业"]
[22,"天然气地面工程安全事故案例分析","邓道明",89733764,"机械学院","以天然气的集输、处理、输送、分配各环节为例，系统调研国内外天然气地面工程安全事故，分析其中的教训和技术改进。","油气储运、化工、安全等专业高年级学生2-4名，具有较好的英语能力和综合专业能力。"]
[23,"大型油罐计量精度研究","黄启玉",13601056862,"机械学院","通过对传热学和数值方法的学习结合软件计算数据总结浮顶罐油品温度场的分布规律。运用总结的理论规律对现场计量过程中测量平均油温时的测量点的选取及后续数据处理提出改进意见，提高计量精度 \n","油气储运工程专业学生"]
[24,"海洋立管涡激振动问题的数值分析","孙旭","xsun1982@gmail.com；13691183038","机械学院","在海流作用下，海洋油气系统中的立管结构往往产生大幅振动，是造成其破坏的重要原因。本项目拟通过数值模拟的方法对该问题进行分析。主要包括三个方面的研究内容：（1）建立用以描述立管涡激振动问题的力学和数学模型；（2）基于Ansys数值模拟软件开发相应的数值求解方法；（3）通过数值试验，探索立管涡激振动现象产生的机理。","油气储运、数学相关专业，具备一定的流体力学基础。"]
[25,"长输管道课程设计辅助教学软件开发","李晓平","xpli126@126.com；13520075183","机械学院","根据管道设计规范，完成长输管道稳态设计，包括摩阻压降计算、水力计算、热力计算、选泵等内容","油气储运工程专业学生"]
[26,"基于FPV技术的管道巡线无人机关键技术研究","温凯",18531610986,"机械学院","当前管道巡线主要采用人工巡检的方式，由于管道路由多为山区等地形条件复杂地区，所以存在“最后500米”的问题。为开发一种低成本实用型巡线专用无人机，需要突破其中一些关键技术，比如载机参数、飞控制系统、天线配置、云台设备等。本研究重点在于动手能力培养，采用边学边用的方式，从机械、电路、程序等方面全面培养能力创新与解决问题能力。","专业不限，但要求学生时间投入充足，刻苦好学，态度端正，思维灵活！"]
[27,"基于批量FBRM和PVM的水合物微观颗粒相关实验数据的分析","史博会","sbh228@126.com；13811050819","机械学院","针对实际混输管道中水合物的流动保障问题，进行基础文献调研；并基于大量FBRM和PVM的水合物微观颗粒相关实验数据，分析水合物颗粒微观特性对水合物生长、分解的影响规律，以锻炼学生的数据分析和提炼有价值科研信息的能力","储运专业本科生"]
[28,"长期水驱储层物性变化的数值模拟研究","曹仁义",15201202583,"石工学院","基于已有分析化验资料，分析长期水驱后储层物性变化机理，总结变化规律，利用数值模拟方法实现。","2-3名，油气田开发专业，能够熟练操作CMG数值模拟软件。"]
[29,"分散体系多孔介质中流变模型研究","曹仁义",15201202583,"石工学院","基于微观孔隙吼道模型，分析泡沫、聚合物等非牛顿流体在多孔介质中的流动规律，归纳流变动力模型。","2-3名，油气田开发、数学等专业学生，要求具有较好的数学基础。"]
[30,"海上多层砂岩油藏层系细分界限研究","曹仁义",15201202583,"石工学院","以海上多层砂岩油藏为研究对象，采用油藏工程和数值模拟方法，研究多层合采中层间干扰机理，提出影响层系细分的主控因素，建立层系细分界限图版。","2-3名，油气田开发专业，具有较好的石油工程专业基础（渗流力学和油藏工程），能够熟练操作Eclipse数值模拟软件。"]
[31,"水驱砂岩油藏凝胶调驱提高采收率见效特征研究","陈民锋",13121108948,"石油工程学院","    1）水驱砂岩油藏剩余油分布类型及潜力定量评价；\n    2）凝胶调驱提高采收率机理及开发效果定量评价；\n    3）凝胶调驱提高采收率见效特征分析方法建立及实际油田应用研究。","  石油工程专业学生1-2名，具有较好的专业基础和数学、计算机能力。"]
[32,"双重介质中CO2吞吐采油规律研究","程林松",89734592,"石工学院","以致密油藏体积压裂水平井为研究对象，利用数值模拟研究双重介质模型中CO2吞吐采油过程中，基质与裂缝系统内流态变化规律以及驱油效率的影响因素。","2-3名，油气田开发专业，能够熟练操作Eclipse数值模拟软件。"]
[33,"纳米孔喉中流动规律研究","程林松",89734592,"石工学院","基于已有的微圆管实验结果，利用耗散粒子动力学理论研究纳米孔喉中的流体运动规律，并分析其影响因素","2-3名，油气田开发专业，能够熟练操作MS数值模拟软件。"]
[34,"华201油田油藏构造及对油气富集控制作用","代金友",13810748865,"石工学院","华201油田是一个受构造及岩性综合控制的浅埋藏油田，主要含油目的层为中生界侏罗系下统延安组延8~延9油组砂岩储层。目前油田开发井距小，构造对油水分布具有重要控制作用，需要开展油层微构造及其对生产影响研究。首先需要落实油田构造背景和宏观构造要素，结合分层结果开展油田微构造研究，落实油藏微构造形态、规模、类型等构造要素。分析微构造与油气富集关系研究，通过测试资料和生产动态资料、射孔资料综合分析微构造在油气聚集、开发中的作用，为油田深入开发提供依据。\n","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[35,"华201油田剩余油分布规律研究","代金友",13810748865,"石工学院","华201油田经过十余年的开采，目前区块已进入中高含水阶段。受储层非均质性影响，油井含水上升速度快、整体水驱效果变差、常规措施效果不明显，但后期挖潜难度依然较大，需要进行剩余油分布规律认识。为此结合历次剩余油测试资料，在剩余油动态评价基础上，动静结合，进行单井地质储量、可采储量、采出量统计及剩余可采储量的计算，定量描述和评价剩余油分布，落实剩余油空间分布规律。","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[36,"华201油田剩余油分布模式研究","代金友",13810748865,"石工学院","定量描述和评价剩余油分布，结合小层对比、构造特征分析、储层非均质性研究、剩余油分布规律研究成果，分析构造、非均质性、注采状况与剩余油分布关系，建立剩余油分布模式，指导后期开发。","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[37,"木34油田边底水能量评价","代金友",13810748865,"石工学院","地层能量状况是有效开发油藏的基础、也是稳定开发的保障，各项开发调整措施均应建立在地层能量研究的基础上。边底水油藏初期靠自然能量开发,随着开发时间延长,地层能量下降,底水锥进边水内推,油井含水开始大幅上升,为了保持油田的稳产和提高经济效益,需要补充地层能量、减少地层亏空。通过油藏工程和物质平衡分析等方法进行边底水能量评价，落实边底水活跃程度，确定水油体积比、水侵量、水侵系数等边底水能量评价指标。","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[38,"木34油田开发效果评价","代金友",13810748865,"石工学院","利用油田开发已知的流体物性资料、静态资料和油田开发过程中有关的动态资料，研究区块生产动态、采油采液速度、油田含水变化规律、压力保持水平，评价油田开发效果，进行转注必要性分析。","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[39,"木35油田合理转注时机及注采技术政策研究","代金友",13810748865,"石工学院","进行地质建模和数值模拟，根据油藏数值模拟结果，制定适合本区的注采技术政策，落实合理转注时机、转注井网、注水强度、采油强度、注采比等指标，预测水驱变化规律及对采收率影响。","地质工程或石油工程等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和数据处理、软件能力。"]
[40,"致密气储层微观孔隙特征研究及其渗流规律研究","董平川",13901282036,"石工院","针对致密气藏的微观孔隙结构，提出多尺度的研究方法，建立不同尺度下，致密气藏微观孔隙结构特征及表征参数，并进行微观渗流模拟。","石油工程、油气田开发本科、研究生，2-3名，有较好的数学和计算机编程能力"]
[41,"致密气藏水平井分段压裂室内物理模拟试验研究","侯冰",13810408207,"石油工程","水平井分段压裂是非常规油气藏储层改造的常用手段，多段压裂能够形成复杂裂缝网络实现有效增产。基于大尺寸真三轴压裂设备，通过设计多组柔性井筒模拟分段射孔孔眼，研究水力裂缝应力干扰，优化水力裂缝间距、射孔参数，预测破裂压力等。（科技创新训练，旨在训练学生科学思维和动手能力，加强对实验现象认知和总结能力）","石油工程专业学生2-3名，具有较好的石油专业基础和实验操作能力。"]
[42,"低渗透断块油藏井网与缝网匹配关系探讨","黄世军",13717852119,"石工学院","以低渗透断块油田为研究对象，采用渗流力学和油藏工程方法与原理，研究压裂缝网和井网形式之间的匹配关系，建立优化图版（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）。","石油工程专业的学生1-2名，具有较好的石油工程专业基础（渗流力学和油藏工程），具有一定的编程语言功底。"]
[43,"稠油油藏注蒸汽过程中余热的利用","黄世军",13717852119,"石工学院","以高吞吐周期稠油油藏为研究对象，研究蒸汽注入地层后如何利用和转化形式，分析不同周期的余热赋存关系，探讨余热利用对策（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）。","石油工程专业的学生1-2名，具有较好的石油工程专业基础，具有一定的编程语言功底。"]
[44,"不同粘度级差下层间干扰对生产的影响规律研究","黄世军",13717852119,"石工学院","以不同粘度级差下多层水驱油实验模拟实际生产，通过对比单注单采与合注合采的情况，研究层间干扰在不同粘度级差条件下对开发效果的影响规律，并对层间干扰的机理进行分析（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）。","石油工程专业的学生1-2名，具有较好的石油工程专业基础（渗流力学和油藏工程），具有一定的编程语言功底。"]
[45,"流体示踪器","纪荣艺",13911360619,"石油工程学院","实现一种用于测量流道内流体运动特性的微型电子设备。通过记录内置的各种传感器的数据，回收后计算、分析、三维显示示踪器的运动轨迹。可运用于石油钻井、石油储运等领域。","石工、机械、电子，信息专业的学生各一名，具备合作精神，能各自发挥本专业特长。强调团队、专精、动手、沟通。"]
[46,"家电授时解决方案","纪荣艺",13911360619,"石油工程学院","制作微型电子模块，接收基站信号，读取授时信息，为传统家电（例如热水器、电饭煲等）提供时间数据，脱离对干电池的依赖，从而更加环保、更加节省能源。","电子，信息专业的学生3名，具备电路设计基础，了解通讯协议等。"]
[47,"致密油藏有效排驱规律研究","姜汉桥",89733443,"石工学院","致密油藏作为一种非常规油气资源。研究其有效排驱机理和规律是实现我国高效开发此类油藏的理论基础。研究内容：1）国内外文献调研，了解致密油气开发的现状和发展趋势；2）致密岩心渗析特征和理论分析；3）致密岩心的不同条件下的渗析实验及规律研究。目的培养学生理解目前我国致密油开发的现状和发展，培养学生的创新思维能力和动手能力。","具有一定的石油工程专业知识，对理论研究和实验感兴趣，有较强的动手能力。欢迎应用数学的同学承担和参与。"]
[48,"致密油气微纳米储集空间表征方法研究","李春兰",13521313975,"石工学院","致密油气是目前具有良好开发前景的非常规资源之一，储集空间的科学表征是致密油气高效开发的基础之一。由于致密油气本身的特殊性，使得传统的表征方法在致密油气中遇到新的挑战。本项目以调研为基础，通过追踪国内外最新研究成果，对比分析常规油气与致密油气储集空间的差异性，寻找致密油气的储集空间表征参数和表征方法，从而为致密油气科学开发奠定基础。","石油工程专业学生，具有较强的专业基础和数学与计算机能力"]
[49,"多级压裂水平井非稳态水电模拟实验研究","李春兰",89731856,"石工学院","以低渗油藏多级压裂水平井为研究对象，改进之前实验方法，实现对油藏非稳态生产过程的动态分析。","有一定的动手能力，需要2-3名学生"]
[50,"海外油田群产量运行规划与接替策略","李俊键",13810209806,"石油工程学院","中国石油海外产量比例今年来越来越高，海外油田开发时应在满足合同期内最大收益或者成本最小为目标，在给定规划期、规划期总产量要求、规划期各年产量要求的情况下,，建立多层油藏开发最优接替非线性规划数学模型，形成相应计算流程，编制相应计算程序,优化不同阶段油田的不同储量上产顺序。","石油工程或者数学等专业学生2-3名，熟悉数学建模及运筹学，具有较好的编程能力。"]
[51,"致密气藏渗流机理和压力传播规律研究","李相方",13311526689,"石油工程学院","主要研究内容为：（1）致密气藏储层特征研究，包括：致密气藏储层岩石物性、流体物性及气水分布研究；（2）查明影响致密气藏单相气运移的因素，包括孔隙尺度、束缚水、应力敏感、非均质性等，分析非达西渗流机制并建立孔隙气体运移模型；（3）查明影响致密气藏气水两相运移的因素，分析毛管力及相渗对气水运移的影响，建立不同条件下的气水两相渗流模型；（4）致密气藏压力传播规律研究，分别建立单相气和气水两相压力传播模型。","1、具有较好的气藏工程和渗流力学专业知识；2、掌握致密储层气体的运移机理；3、熟悉多相流体流动原理；4、具有较强的数学功底；6、需要学生人数：2-3人。"]
[52,"新型携岩剂的研究及其作用机理探讨","李志勇",18911226188,"石工学院","1、新型携岩剂的研究2、利用六速粘度计评价新型携岩剂的性能3、探讨新型携岩剂的作用机理","本项目适合于石油工程专业本科生"]
[53,"除油剂的作用机理探讨与制备","李志勇",18911226188,"石工学院","1.探讨除油剂的作用原理2.制备比较除油剂并分析除油效果","本项目适合于石油工程专业本科生"]
[54,"致密气藏生产动态特征分析——以苏里格气田为例","廖新维",13901204289,"石工学院","以苏里格气田生产动态数据为基础，结合试井测试资料，提出以IC指数（阶段累计产量与生产压差比值）为评价指标，确定致密气藏生产动态特征，分别评价不同井型下IC指标的变化规律。","石油工程专业的学生3-5名，具有较好的油田开发工程专业基础和计算机能力。"]
[55,"致密气藏干扰试井测试资料分析及其应用","廖新维",13901204289,"石工学院","以苏里格气田干扰试井测试资料为基础，应用现代试井分析方法，分析评价致密气藏干扰试井测试资料，确定井间连通性及传导率，在此基础上确定井网密度与井间干扰率关系，并进一步应用于致密气藏井网优化研究中。","石油工程专业的学生3-5名，具有较好的油田开发工程专业基础和计算机能力。"]
[56,"致密油藏体积压裂井试井测试资料分析","廖新维",13901204289,"石工学院","针对致密油藏体积压裂井试井测试问题，应用渗流理论，建立体积压裂井试井模型，分析试井曲线形态特征，确定试井测试资料分析方法，在此基础上对实际油藏试井测试资料进行分析。","石油工程专业的学生3-5名，具有较好的油田开发工程专业基础和计算机能力。"]
[57,"基于遗传算法的最小阻力船型优化分析","刘福江",13910554916,"石工学院","对国内外与相关文献资料进行详细的调研,学会遗传算法；分析船型系数对阻力的影响；分析横剖面面积曲线形状对阻力的影响；分析满载水线形状对对阻力的影响。","海工专业大二同学选择，需要较好的数学和力学基础"]
[58,"自由液面对十万吨级油轮稳性影响分析","刘福江",13910554916,"石工学院","对国内外有关稳性计算，自由液面影响问题进行调研，练掌握稳性计算原理和基本思想。熟练掌握破舱后，自由液面的影响。通过算例分析给出影响因素的比例大小对自由液面影响问题,并提出自己的观点。","海工专业大二同学选择，需要较好的数学和力学基础"]
[59,"海洋平台典型结构有限元分析","刘福江",13910554916,"石工学院","本项目要求对国内外与海洋平台典型结构有限元分析计算方法有关的文献资料进行详细的调研,熟练掌握有限元方法的基本原理和基本思想。掌握常用的有限元商用软件(例如Ansys、Patran、Marc等)的使用方法。对海洋平台典型结构进行有限元分析计算,并提出自己的观点。","海工专业大二同学选择，需要较好的数学和力学基础"]
[60,"十万吨集装箱船螺旋桨强度分析","刘福江",13910554916,"石工学院","为了船舶的安全航行，必须保证螺旋桨具有足够的强度，螺旋桨强度分析是船舶强度校核最重要的校核任务之一，本项目要求根据规范确定螺旋桨厚度；研究推力和旋转阻力产生的弯矩；研究离心力产生的弯矩；研究桨叶厚度的径向分布；对十万吨集装箱船螺旋桨强度进行校核；","海工专业大二同学选择，需要较好的数学和力学基础"]
[61,"裂缝性油藏应力敏感对水平井产能影响研究","刘慧卿",89731808,"石工学院","对于裂缝性油藏由于其存在较为明显的应力敏感现象，在开发过程中由于流体压力的下降导致裂缝渗透率下降产能降低。针对这一问题利用数值模拟方法，研究应力敏感对水平井产能的影响，并对岩石和流体参数进行敏感性分析，在此基础上研究应力敏感对Vogel方程的影响，并对Vogel方程进行修正。","油气田开发工程专业研究生1-3名，具有较强的动手能力。"]
[62,"低渗透裂缝性储层渗吸规律与影响因素研究","刘慧卿",89731808,"石工学院","在低渗透裂缝性储层中，基质主要通过渗吸作用向裂缝系统供油，是裂缝性储层产油的重要机理。针对这一问题，利用数值模拟和物理模拟实验，研究分析该类型储层的渗吸机理与规律，在此基础上对渗吸过程的影响因素进行分析，为加强该类型储层的渗吸作用提出合理建议","油气田开发工程专业研究生1-4名，具有较强的动手能力。"]
[63,"层状岩性构造油气藏数值模拟方法研究","刘月田",13501131613,"石油工程学院","依据辽河油田茨榆坨采油厂的实际生产数据以及岩石、流体高压物性等测定数据，在对油藏进行详细油藏工程分析的基础上，进行层状岩性构造油气藏数值模拟研究，分析总结层状岩性构造油气藏数值模拟的特点、规律和方法。","石油工程专业的学生1~2名，具有较好的石油专业基础和数学、计算机应用能力。"]
[64,"裂缝性潜山稠油油藏高效开发方式数值模拟研究","刘月田",13501131613,"石工学院","以中海油蓬莱9-1油田为背景对裂缝性潜山稠油油藏合理开发方式进行研究，包括冷水驱、热水驱、蒸汽驱、热水驱加表面活性剂驱等。从中优选出最适合潜山裂缝性稠油油藏的开发方式，并对各种参数进行优化研究。","石油工程专业学生1-2名，具有较好的石油工程专业基础和实践操作能力。"]
[65,"不同物性裂缝性岩心/岩体的制作方法及渗流规律研究","刘月田",13501131613,"石工学院","本项目以低渗透基质裂缝性油藏开发渗流研究为背景，内容包括：1、研究可精确定量控制物性的裂缝性岩心及岩体制作方法；2、研究裂缝性渗流介质中的油水在基质与裂缝中的渗流规律","本项目适合于石油工程专业学生2-3名，需要较好的石油工程专业基础，较强的创新能力，动手能力。"]
[66,"裂缝性潜山油藏空气驱方式优化数值模拟研究","刘月田",13501131613,"石工学院","采用油藏数值模拟方法，考虑裂缝性潜山油藏显著的各向异性特征，结合空气驱独特的提高采收率机制，研究其驱油机理、渗流规律及合理的开发方式、注采参数。","油气田开发工程相关专业的研究生3-4名，具有较好的油藏数值模拟理论和软件基础。"]
[67,"基于Excel VBA的油井产量自动劈分系统研制","刘月田",13501131613,"石工学院","针对常见的多层合采油藏,基于已有的产量劈分公式在excel软件中利用VBA进行编程，实现同时考虑不同射孔时间和射孔层位、封孔层位的产量的自动化劈分，要求程序使用方便且通用性强","石油工程专业的学生1~2名，具有较好的石油专业基础和数学、计算机应用能力。"]
[68,"变质岩潜山各向异性油藏开发方式优选数值模拟研究","刘月田",13501131613,"石工学院","以辽河油田变质岩潜山油藏数据以及开发现状为基础，结合油藏裂缝各向异性特点，分析油藏有效开发方式，采用油藏数值模拟方法，进行不同开发方式的适应性分析，并提出最优开发技术对策建议。","石油工程或地质工程专业的学生2-3名，具有较好的石油工程专业或地质专业基础。"]
[69,"低孔渗气藏压裂选井选层方法研究及软件开发","马新仿",13366505131,"石工学院","1. 调研国内外压裂选井选层方法和压裂效果影响因素；\n2. 低渗气藏压裂选井选层方法方法研究；\n3.压裂选井选层软件开发，并应用编制的软件对东海低渗气藏进行压裂选井选层研究。","具有一定的石油工程专业知识和一定的计算机编程能力，有较强的动手能力。"]
[70,"直井混合水体积压裂裂缝扩展规律研究","马新仿",13366505131,"石工学院","1. 调研国内外体积压裂的基本现状，了解体积压裂的基本原理、方法及适用条件；\n2. 混合水体积压裂裂缝扩展规律研究及影响因素分析；\n3.混合水体积压裂施工参数优化；4.混合水体积压裂优化设计。\n","具有一定的石油工程专业知识和一定的计算机操作能力，有较强的动手能力。"]
[71,"稠油热力采油泡沫体系的实验评价及筛选方法","庞占喜",18201281464,"石工学院","针对多种热采发泡剂体系开展一系列室内评价实验，通过测定不同温度条件下发泡剂溶液的发泡体积、半衰期、泡沫综合指数、多孔介质中泡沫阻力因子等参数，最终建立一套客观的热力采油泡沫体系的评价和筛选方法，可以对稠油油藏热采用发泡剂的筛选和推荐提供技术支持。","石油工程专业本科学生1-2名，具有较强的动手能力。"]
[72,"锦45块低效井蒸汽吞吐优化工艺技术研究","庞占喜",18201281464,"石工学院","低效井蒸汽吞吐选井标准的立:纵向连续薄层油藏多元复合流体辅助蒸汽吞吐选井以及薄互层稠油油藏多元复合流体辅助蒸汽吞吐选井标准的建立；低效井辅助蒸汽吞吐注采参数优化设计和低效井辅助蒸汽吞吐开发方案的设计，包括具体区块低产低效吞吐井生产分析、具体区块低产低效吞吐井多元复合流体辅助蒸汽吞吐注采方案设计以及具体区块多元复合流体辅助蒸汽吞吐开发效果预测及方案推荐。","油气田开发工程专业研究生1-2名，具有较强的动手能力。"]
[73,"页岩气/煤层气基质孔隙中解吸气运移机理及提高可采储量方法研究","石军太",18618348216,"石油工程学院","主要研究内容为：（1）页岩/煤岩基质孔隙中气水分布特征研究，包括：页岩/煤岩吸附气在基质孔隙中的赋存方式研究和解吸气在水中的溶解程度研究；（2）页岩/煤岩基质块的润湿性研究；（3）基质孔隙中解吸气的运移机理研究，包括：解吸气在基质孔隙中形成游离气的机制、游离气在基质孔隙中的动力学行为研究和游离气在基质孔隙中的运移模型建立；（4）提高页岩气/煤层气可采储量方法研究，包括：改变润湿性方法、热采页岩气和煤层气方法和通过复杂结构井与压裂方式提高可采储量的方法研究。研究目标为：认清解吸气在基质孔隙中的运移机理，准确预测页岩气和煤层气井的产能和产气规律，寻找出提高页岩气和煤层气可采储量的可行的方法。","1、掌握多孔介质中气体的传递机理；2、熟悉多相流体传质与流动原理；3、了解实验原理并能够熟练操作实验过程；4、掌握一门编程语言；5、具有较强的数学功底；6、需要学生人数：2-3人。"]
[74,"钻井漏失压力评价方法及影响因素研究","谭强",13269601981,"石油工程学院","钻井液漏失是一种钻井中常见的复杂问题，引起漏失的原因众多。通过文献调研、理论研究和室内实验，针对裂缝性漏失和渗透性漏失，建立一种符合实际的漏失压力评价方法，确定影响漏失压力大小的主要因素。","石油工程专业的学生2-3名，具有较好的油气井工程和岩石力学专业基础。"]
[75,"页岩气储层纳米级孔隙特征研究","王建国","13581691458，wjglww@163.com","石工学院","使用扫描电镜仪器扫描页岩岩石样品，对扫描图片进行分析，判断孔隙类型、研究孔径大小分布特征。在此基础上，以单因素分析方法为指导，对比不同的样品的实验数据，研究页岩气储层的孔隙类型、孔径大小与总有机碳含量的关系、与无机矿物含量的关系等内容，研究页岩气储层纳米级孔隙分布规律，探索页岩气储层纳米级孔隙的控制因素及形成机理。","石油工程或地质工程等专业的学生3-4名，具有较好的油气开发基础知识和数学、计算机能力。"]
[76,"水力压裂裂缝导流能力影响因素分析","王雷",13552231007,"石油工程学院","水力压裂后裂缝的导流能力对产能的影响很大，较高的导流能力是确保压后效果的重要指标。影响导流能力的因素主要有支撑剂类型、粒径、闭合压力、岩心壁面嵌入程度等。本研究就是根据已有的大量实验结果，对相关因素的影响进行归纳总结，找出各因素对导流能力的影响规律，指导现场压裂设计。","石油工程专业学生，具有较好的开发专业基础。"]
[77,"温度场对裂缝内支撑剂分布影响研究","王雷",13552231007,"石油工程学院","水力压裂施工过程中，支撑剂在携砂液的作用下在裂缝内运移，由于地层温度较高，所以携砂液的温度逐渐上升，液体粘度逐渐下降，支撑剂的沉降作用加强。研究的主要内容就是地层温度对压裂施工中裂缝内支撑剂的运移分布规律进行研究，通过建立模型、编程计算，最终得到压裂施工结束后裂缝内支撑剂的分布状况，找到相关规律。","石油工程专业学生，具有较好的开发专业基础及编程能力。"]
[78,"基于孔隙网络模型的微观流动模拟","王延","wang.yan@cup.edu.cn","石工学院","岩石内部的孔隙结构对于微观流动过程有重要的影响。本项目利用网络模型来表征孔隙结构，并用随机行走的方法对微粒在孔隙中的流动进行模拟。","对孔隙介质中的微观流动理论感兴趣，有自学能力。1-2人。"]
[79,"新型结构聚晶金刚石复合片切削齿研究","王镇全","wangzhenquan@126.com","石油工程学院","通过室内试验与数值模拟相结合的方法，研究一种新型PDC切削齿在切削效率和耐用性方面的优势。","本项目适合于石油工程专业学生1-2名"]
[80,"一种力学结构平衡的PDC钻头研究","王镇全","wangzhenquan@126.com","石油工程学院","通过改进钻头结构设计，辅以数值模拟验证，研究一种力学平衡PDC钻头的性能特点。","本项目适合于石油工程专业学生1-3名"]
[81,"水平井固井顶替数值模拟研究","薛亮",13910019094,"石工院","（1）水平井固井顶替数值实验模型的建立。针对水平井固井顶替流动问题，利用Gambit软件建立水平井固井顶替物理模型，利用Fluent软件对流体力学方程组进行求解，建立水平井顶替数值实验模型。（2）水平井固井顶替规律数值模拟研究 针对水平井固井特点，基于水平井固井顶替数值实验模型，通过数值模拟分析研究浆体流变参数、井眼参数（井眼尺寸、套管偏心度）、水力参数（排量与密度）对浆体顶替效率的影响。揭示水平井环空顶替规律与机理。（3）水平井固井参数优化分析 基于以上的水平井固井顶替规律研究，针对固井浆体参数对顶替效率影响，进行水平井固井参数优化分析，以提高固井顶替效率。（4）固井参数优化对现场的适应性分析   结合现场水平井固井实践，将以上优化的固井参数与现场水平井固井参数进行对比分析以及适应性评价，为现场水平井固井施工提出理论依据，以提高固井质量。 ","石油工程或数学、信息等专业的学生2-3名，具有较好的石油工程专业基础和数学、计算机能力。"]
[82,"南海东部多层系普通稠油油藏开发主控因素分析","薛永超",13521313975,"石工学院","海上恶劣复杂的开发条件要求其必须实现高速高效开发。以海上普通稠油油田为例，通过对比分析其开发特征，从地质条件（构造、沉积微相、非均质性及隔夹层、边底水能量、原油粘度等方面）和开发技术（层系划分、井网形式、工作制度等）两个方面分析海上普通稠油油田开发效果及其主要控制因素，从而为改善其开发效果提供指导作用。","需要石油工程专业和地质工程专业学生密切，具有较强的专业基础和数学与计算机能力"]
[83,"海上多层系低渗透油藏整体开发技术政策研究","薛永超",13521313975,"石工学院","利用油藏工程方法和油藏数值模拟技术，从开发方式、层系划分、井网形式、工作制度、产能、采收率等方面论证海上多层系低渗透油田合理开发技术政策，从而为海上多层系低渗透油田开发提供指导。","石油工程专业学生，具有较强的专业基础和数学与计算机能力"]
[84,"低渗非达西渗流源函数研究及其应用","薛永超",89734592,"石工学院","将低渗非达西现象表征于源函数中，再将新得到的源函数拓展，计算并分析不同井网井型的在低渗储层中的动用规律，指导实际开发。","2-3名，油气田开发、数学专业学生，具有一定数学功底及的编程语言基础。"]
[85,"新型纳米化基础材料在钻完井工作液的应用","叶艳",13511012398,"石工学院","针对超深复杂井高温高压井下环境对钻完井工作液高密度、抗高温、良好流变性等要求，基于新型纳米分散化学处理技术，评价目前常规钻完井液用基础材料进行纳米化处理前后微粒表面吸附能力变化规律，找到微粒在体系中的沉降平衡条件和影响因素，为新型纳米钻完井液体系建立理论研究基础（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和思维）","石油工程、应用化学或者材料工程等专业的学生2-3名，具有较好化学基础和实验能力"]
[86,"流速对纳米颗粒于油藏岩石中传递特性的影响","于海洋",13521317978,"石工学院","以超磁性纳米颗粒、硅纳米颗粒于油藏岩石传递实验为基础，在经典传递理论指导下，采用数值模拟方法研究不同流速下纳米颗粒的传递特性，并进行敏感性分析。","石油工程或数学等专业2-3名，具有良好的数值模拟基础和一定的创新能力（对学术深度上不作太高要求）。"]
[87,"胜利油田抽油机类型及其适应性分析研究 ","张红玲",13661083739,"石油工程学院","抽油机的类型非常多，一般可以分为游梁式抽油机和无游梁式抽油机，游梁式抽油机又分为多种类型。本课题以胜利油田为例，通过调研目前大庆油田所采用的抽油机类型及其生产效果，分析研究选择抽油机时应该考虑的主要影响因素，结合油田生产的实际情况，运用节点分析方法对胜利油田抽油机类型及其适应性进行了系统和深入的研究，并采用理论方法计算抽油机系统效率，并分析影响系统效率的因素，对比分析各种抽油机的适用条件及其主要特点。","石油工程专业学生2-3名，具有一定专业基础知识和数学计算能力。"]
[88,"天然气水合物降压注热开采模拟研究","张红玲",13661083740,"石油工程学院","天然气水合物作为高效、清洁能源，其潜力巨大，研究意义显著，水合物存在于高压低温环境，降低压力，水合物分解，水合物加热分解，该课题运课题组编写的数模软件模拟水合物藏条件，分别采取单一降压模式、单一注热模式、降压注热联合开采模式进行水合物的开采，比较不同开采方式下，天然气的产气速度，累产气量，产水速率，累产水量，计算渗透率、孔隙度、井底压力、水合物饱和度对产气速率的影响，从而进行敏感性分析。","油气田开发工程专业研究生、石油工程专业本科生2-3名，具有较好的专业基础和计算机程序应用能力。"]
[89,"基于微米CT技术的致密砂岩储层微观特征研究","周晓峰",13671021693,"石工学院","使用微米CT（Micro-CT）仪器扫描储层岩石样品，对扫描图片进行分析，并重构三维孔隙喉道网络模型。在此基础上，以单因素分析方法为指导，对比不同的样品的实验数据，研究致密砂岩油藏储层的孔隙喉道特征、连通特征、非均质性、裂缝分布特征等内容，同时可与扫描电镜等其他实验相结合，进一步研究致密砂岩储层微观特征。","石油工程或地质工程等专业的学生3-4名，具有较好的石油专业基础知识和数学、计算机能力。"]
[90,"基于WEB海上油田电泵井智能诊断软件研制","韩国庆",13701151565,"石工学院","海上电泵井憋压诊断、电流诊断，B/S模式","石工专业或计算机专业，爱好编程"]
[91,"煤层气井智能排采工况监控软件编制","韩国庆",13701151565,"石工学院","采用SCADA系统监控煤层气井排采","石工专业或计算机专业，爱好编程"]
[92,"教师教学助手App编制","韩国庆",13701151565,"石工学院","安卓手机App编制，辅助教师教学管理","计算机专业，爱好编程"]
[93,"抽油机智能平衡调整App编制","韩国庆",13701151565,"石工学院","安卓手机App编制，一步到位平衡调整","石工专业或计算机专业，爱好编程"]
[94,"中国大学校名英译——问题与对策","戴卫平",13520852391,"外语学院","国内大学的中英文校名研究，国外相同大学标准英语名称研究，找出国内大学英语校名翻译的问题，提出参考性建议以便规范国内大学英语校名的英译。","英语专业、英语双学位专业的学生。"]
[95,"石油院校英语专业学生职业取向调查分析","赵晓囡",13521361173,"外语学院"," 调研和分析国内石油高校英语专业本科生的职业取向，以及影响其职业取向的相关因素。了解英语专业学生的心理倾向和心理需求，指导学生树立正确的人生观、价值观和择业观。 \n","英语专业学生2-4名。"]
[96,"外媒中的中国能源企业形象研究","赵秀凤",13651174568,"外语学院"," 以中石油、中石化、中海油三大石油公司重点调查对象，利用LexisNexis新闻报刊数据库，搜集外媒对三大公司的新闻报道、评述类语篇，建立小型语料库，利用语料库方法检索，总结归纳外媒语篇所构建出的企业形象。在该过程中，搜集中文新闻报刊及新媒体资源中关于这三大公司企业形象的语篇，建立一个对比语料库，对中文和英文两个语料库，进行对比研究，得出企业形象自我构建和外媒构建之异同。该项目旨在培养学生对语言建构功能的理解与认识，提高学生利用大量语言语料发现问题、分析问题、解释问题的能力；同时，训练学习掌握语料库研究方法，提升研判能力。\n","英语专业或非英语专业通过英语六级的学生3-4名，具有较高的英语新闻语篇阅读理解能力，擅长英语语料搜集、统计检索。"]
[97,"大学英语四六级作文句型研究和对策","单小明 ",18610217754,"外语学院 ","对近几年来四六级作文进行研究，归纳出常用句型，并讲解如何正确使用这些句型，同时研究使用更多句型的可能性，在本质上提高四六级作文的质量 。","非英语专业英语基础较好的学生2-3名同学"]
[98,"学术英语学习需求调查分析","蔡坤",15910482219,"外语学院","学术英语的目的是培养学生\n在专业学习和研究中所需要的学术英语口语交流能力和学术英语书面交流能力，如如何用英语听讲座、查找文献、撰写论文和参加国际会议等。本研究将采用问卷调查方式对本校不同专业的本科生的学术英语需求和现有水平进行分析，为学术英语的系统训练提供建议。\n","专业不限，擅长问卷的统计分析。"]
[99,"大学英语视听说电子档案袋评价研究","蔡坤",15910482219,"外语学院","   电子档案袋是以网络平台为基础的个人学习空间，具有在线交互、学业记录、简历标识等功能。本研究将采用对比试验的方法论证电子档案袋评价对大学英语视听说课程的促进作用。","专业不限，熟悉网站管理。"]
[100,"甲醇制烯烃程序升温研究","余长春","yucc2000@126.com\n89733289","新能源研究院","1、催化剂的表面酸性研究；2、甲醇在催化剂上的程序升温表面反应研究；3、催化剂上的程序升温烧炭研究","本项目适合于有一定化学基础的本校学生，成员1~3人，每周出席不少于1天，总实验时间不得少于1个月。需要动手能力强，服从实验室安排。"]
[101,"CO2干重整催化剂表征","李然家","liranjia@163.com\n89733289","新能源研究院","1、催化剂还原性能研究；2、催化剂表面酸碱性考察；3、催化剂的抗积碳研究；4、催化剂的水蒸气钝化性能考察","本项目适合于有一定化学基础的本校学生，成员1~3人，每周出席不少于1天，总实验时间不得少于1个月。需要动手能力强，服从实验室安排。"]
[102,"固体氧化物燃料电池","谢静","dhxj2002@163.com\n89733289","新能源研究院","1、电池电极材料及电解质的制备；2、电池组装；3、电池测试","本项目适合于有一定电化学和固体氧化物晶体结构及缺陷基础的本校学生，成员1~3人，每周出席不少于1天，总实验时间不得少于1个月。需要动手能力强，服从实验室安排。"]
[103,"异丁烷脱氢铬钾系催化剂制备及工艺研究","周广林",13701071783,"新能源研究院","以活性氧化铝为载体，氧化铬为活性组分，通过寻找合适的催化剂助剂，制备出具有良好异丁烷脱氢活性、较高异丁烯选择性、良好抗积碳性能和再生性能的催化剂，并探索出合适的脱氢工艺条件及催化剂再生条件。（通过实验培养学生的创新能力和学术思维，要求取得一定进展，解决一部分现有催化剂存在的问题）","化学工程与技术专业学生1-2名，具有较好的化工专业基础知识，熟悉催化剂制备相关知识及气相色谱等相关仪器和设备的操作使用。"]
[104,"正丁烯骨架异构制异丁烯催化剂的研究与开发","周红军",13552062910,"新能源研究院","自主开发ZSM-35分子筛催化剂，对C4馏分中的正丁烯进行骨架异构制异丁烯，已成功进行工业侧线试验，试验结果良好。下一步通过对ZSM-35分子筛合成条件的调控，得到合适形貌、尺寸、拓扑结构以及酸中心分布的定向生长分子筛，进一步改善正丁烯异构过程中存在的重组分产量高和寿命较短的问题。（科技创新训练，旨在训练学生的创新思维，通过阅读文献和实验培养学生清晰的科研思路以及较强的动手能力。）","化学工程与技术专业学生1-2名，具有较强的动手能力和较好的化工专业知识基础，对分子筛的相关知识有一定的了解。"]
[105,"钨基催化剂歧化制丙烯催化机理研究","周红军",13811427476,"新能源研究院","丙烯短缺状况的加剧致使歧化制丙烯技术受到广泛的关注。在歧化机理研究过程中，采用H2-TPR与XPS相结合的方式对WO3/SiO2催化剂进行可控还原及活性研究，探索氧化钨的价态与还原条件以及催化活性的关系。采用还原W(VI)的方法制备纳米低价氧化钨，以介孔硅分子筛为载体制备高分散度的负载型和掺杂型低价钨催化剂；分析不同氧化钨的价态、制备方法（负载型和掺杂型）及金属助剂改性对催化剂活性的影响。","对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生1-2人。"]
[106," 我国石油企业对外合作项目联合账簿相关问题研究","张先美",13621254134,"商学院","探讨我国石油企业对外合作项目财务管理问题。","会计和财务管理专业学生2-3名，对石油企业财务会计感兴趣，具有较好的专业基础和外文文献的查找及阅读能力的学生"]
[107,"  我国石油企业海外并购的财务风险及对策研究","张先美"," ","商学院","以我国石油企业近几年的走出去的发展战略为研究背景，选取1-2个并购实例进行案例分析，探讨海外并购过程中的财务风险及解决对策。","会计和财务管理专业学生2-3名，对石油企业财务会计感兴趣，具有较好的专业基础、数据处理能力和外文文献的查找及阅读能力的学生"]
[108,"  中外金融及衍生工具准则比较研究","张先美",null,"商学院","2010年国际会计准则进行了全面修订，在此前提下，探讨中国和国际会计中金融工具准则的差异，为我国未来准则的修订提供有效建议。","会计和财务管理专业学生2-3名，具有较好的专业基础和外文文献的查找及阅读能力的学生"]
[109,"火山岩构造地震响应特征分析","安勇",13651079494,"信息学院","通过构建典型火山岩地质模型，利用地震正演软件模拟相应地震响应特征","本项目适合于勘查专业本科生"]
[110,"基于X-Ray 微米CT成像的数字岩心分析方法研究","岳文正",89731275,"地球物理与信息工程学院","利用微米CT获得的岩石三维成像，分析岩石内部矿物成分、孔隙结构，识别微裂缝发育状态","具有较好的数理基础，具有一定的编程能力；适于勘查技术与工程专业学生选择"]
[111,"地震数据属性提取与分析---Qt开发","陈双全",13811326816,"信息学院","以Qt编程为基础，开发地震数据属性提取与显示功能软件模块。","勘查技术专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和编程能力。需有较强的编程兴趣与爱好。"]
[112,"多震源数据分离方法","周辉",15811255728,"信息学院","近年国外兴起的多震源同时激发技术得到的是一种多震源混合地震记录，需要对这种混合数据进行分离。以现有的多震源数据分离方法为基础，针对不同的震源方式和不同的高效地震采集方式选取或改进分离方法，建立多震源数据分离技术。","勘查技术与工程专业的学生3-5名，具有较好的地球物理专业基础和数学、计算机能力。"]
[113,"时间域分数阶粘弹性波动方程数值模拟方法","周辉",15811255728,"信息学院","实际地层的粘滞性会造成地震波能量衰减和相位变化，在时间域进行粘弹性波动方程数值模拟能更直观地反映波场的传播规律。基于Kjartansson常Q模型推导的时间域粘弹性波动方程可以表述为包含分数阶拉普拉斯算子的方程形式，并且该分数阶与Q相关，是随空间变化的。与其他时间域粘弹性波动方程相比，该方程描述衰减和频散的参数只有两个（纵横波品质因子），因此更简洁方便。研究任务是变阶数的分数阶粘弹性波动方程高效数值计算方法及其吸收边界条件。","勘查技术与工程专业的学生3-5名，具有较好的数学基础和编程能力。"]
[114,"基于LSM-LBM含流体孔隙介质波场模拟方法初探","周辉",15811255728,"信息学院","（1）LSM(Lattice Spring Model)模拟固体骨架中的声波传播；\n（2）LBM(Lattice Boltzmann Method)模拟孔隙流体中的声波传播；\n（3）LSM与LBM在固流边界的耦合方法；\n（4）采用LSM-LBM方法进行简单含流体孔隙介质中的波场模拟。","勘查技术与工程专业的学生3-5名，具有较好的地球物理、地质专业基础和数学、计算机能力。"]
[115,"时间域不依赖子波的弹性波全波形反演","周辉",15811255728,"信息学院","采用卷积型目标函数构建时间域不依赖子波的弹性波全波形反演方法，降低或消除子波估计不准确对传统波形反演结果的影响，并利用卷积的特性采用多尺度策略从低频到高频逐步反演，降低波形反演对于初始模型的依赖性，减少限于局部极小的可能，使反演结果收敛于全局极小，提高反演精度。","勘查技术与工程专业学生3-5名，具有较好的物探专业基础和数学、计算机能力。"]
[116,"基于智能手机的跌倒检测算法实现","张岩",13641341033,"信息学院","我国逐步迈入老龄化社会，老年人的跌倒会导致很大的危险，智能手机中有很多传感器，独自行动的老年人如果突发跌倒，手机能监测到此信息，并自动拨出电话或发出短信息，使老人第一时间得到救治会大大降低其危害。本课题在研究跌倒检测相关算法基础上进行改进和创新，在智能手机上实现跌倒检测的发现和报告，并设计实验，完成误报数据统计。（科技创新训练）","1.计算机、数学等专业的学生2-3名，具有较好的数学和编程能力。\n2.查阅科技文献，研究跌倒检测相关算法，并提出自己的方案，并在智能手机中实现。\n3.500份以上实验数据，统计准确率和误报率。\n"]
[117,"低压SVG多台并联系统人机界面设计","魏学良",18911226269,"信息学院","设计友好的人机界面是低压SVG系统的重要组成部分。所设计的低压SVG多台并联系统人机界面能够随时反映SVG系统的性能参数指标及运行工况，并能够对SVG系统进行关键参数的设置。\n本设计以昆仑通态7寸触摸屏为硬件载体，进行软件设计。能够检测负载电压，电流，谐波电流，以及低压SVG的输出电流。能够进行SVG系统的参数设置，包括电流互感器变比及极性，SVG系统并联台数及多台SVG从机地址等，具备开机和关机功能。\n","测控，自动化等专业的学生2-3名，具有较好的专业基础和编程能力。"]
[118,"网络教学答疑研讨交互技术研究与实现","李国和",13601240606,"信息学院","针对教学需求的提升，需要一种“问题提出-教师解答-学生追问-附贴加答”以及问答共享，最大限度提供一种自学习平台，同时教师进行维护管理。采用SQL Server、.NET进行开发，具有动态管理功能。","计算机专业学生，2~3人。"]
[119,"时移地震数据精细匹配处理与分析","李景叶",89739065,"信息学院","时移地震是目前最重要的开发地震技术之一，是时移地震匹配处理是时移地震研究的关键，研究将开支实际靶区时移地震处理与分析，满足时移地震反演与解释需求。","勘查技术与工程专业本科或硕士生"]
[120,"页岩气储层岩石物理数据实验与分析","李景叶",89739065,"信息学院","进行页岩气岩石物理弹性参数测量与数据分析，为页岩气岩石物理模型建立提供基础数据。","勘查技术与工程专业本科或硕士生"]
[121,"孔洞低速充填物的纵波散射观测","魏建新","89733553\nWeijx@cup.edu.cn","信息学院","1）制作不同粒径低速充填物模型模拟孔洞介质；\n2）用不同频率的纵波记录波形，分析纵波的速度和振幅特征。","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[122,"周期层状介质对横波速度影响的实验研究","狄帮让\n魏建新","89733552\nWeijx@cup.edu.cn","信息学院","1）用不同频率横波对一组周期层状介质进行测试，获得横波波形数据；2）分析不同薄层厚度对横波速度的影响，并与有效介质　理论进行对比","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[123,"页岩气储层水敏矿物的测井评价方法研究","张元中","13701343900，zhangyz@cup.edu.cn","信息学院","（1）调研页岩气储层敏感性矿物的类型及测井响应特征；调研测井评价水敏矿物的方法；（2）建立页岩气储层水敏矿物的测井评价方法，处理测井资料，验证方法的效果。","勘查专业学生3人左右，有较好的文献阅读能力，较好的数学物理基础，对专业有浓厚的兴趣。"]
[124,"饱和二氧化碳岩石的物性参数计算方法研究","张元中","13701343900，zhangyz@cup.edu.cn","信息学院","（1）调研二氧化碳的物理化学性质的理论模型及实验结果；（2）基于已有的理论模型，计算不同相态的二氧化碳的物理化学性质；（3）岩石饱和二氧化碳后物性参数计算。","勘查专业学生3人左右，有较好的文献阅读能力，较好的数学物理基础，对专业有浓厚的兴趣。"]
[125,"裂缝介质的地震响应研究","饶莹","raoying@cup.eu.cn","信息学院","(1)调研适用于裂缝介质的正演模拟方法(2)程序实现(3)分析裂缝参数对地震响应的影响","勘查技术与工程专业本科12-6班（胡泊涛、马永辉、孙新超）"]
[126,"柔性加氢脱硫催化纸的制备","贾希来","jiaxily@sina.com","化工学院","采用纳米碳作载体，负载加氢脱硫催化剂，制备一种新颖的催化纸。","成员1-3人。"]
[127,"环境中多环芳烃新型分离方法研究","韩晔华","89739036；\nyhhan.cup.edu@gmail.com","化工学院","本研究拟建立更加高效的多环芳烃分离检测新方法，为多环芳烃污染物的环境监测奠定基础。","1~3名本科生，积极主动，有责任心，动手能力强，每周至少有1-2天以上时间开展研究工作。"]
[128,"世界顶尖化工专业前沿研究领域调研与分析","韩晔华","89739036；\nyhhan.cup.edu@gmail.com","化工学院","本项目针对世界一流大学的一流化工专业的不同分支进行调研，分析近年来世界化工研究领域的发展趋势并进行前景展望。","1~3名本科生，有敏锐的洞察力，有较强的责任心，英语较好，具备文献检索的基本技能，每周至少有1-2天以上时间开展调研工作。"]
[129,"催化裂化装置再生器内主风分布器的磨损原因分析","严超宇",13520079371,"化工学院","气体分布器是催化裂化装置再生器内的一个重要单元设备，起到保证催化剂颗粒床层均匀流化和再生的作用。本课题针对当前炼油厂重油催化裂化再生器内主风分布器磨损的现象，拟采用数值模拟和实验研究相结合的方式，弄清再生器主风分布器周围空间的流场分布（速度分布、压力分布和颗粒浓度分布）规律，分析主风分布器磨损的原因，从而提出避免磨损的方案。","对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生2-3人。"]
[130,"提升管反应器出口T型弯头内的气固两相流动特性","严超宇",13520079371,"化工学院","T型弯头是目前提升管反应器出口端常用的一种结构，能够起到防止颗粒磨损的作用。目前有关T型弯头结构尺寸的工程设计还主要凭经验完成，因此，本课题拟在大型循环流化床实验装置上，采用压力传感器和颗粒速度测量仪，研究提升管反应器出口端T型弯头内的气固两相流动特性，以便为T型弯头的结构优化设计提供参考。","对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生2-3人。"]
[131,"断裂系统遥感解译方法—以渝东南地区为例","周建勋","13811920869","地学院","1） 断裂系统的遥感解译标志和断层的识别。\n2） 断裂系统展布特征和组合关系分析。","1） 具有较好的构造地质学基础。\n2） 有较好计算机应用能力。"]
[132,"Coreldraw批量转换为Shapefile方法","周子勇",13910102606,"地学院","设计一套由Coreldraw文件快速转换为Shapefile的方法。","有较强的计算机软件操作能力"]
[133,"基于ArcGIS制作一幅完整的地质图","周子勇",13910102606,"地学院","以ArcGIS为平台，制作一幅完整的地质图，并总结出制作流程与规范","有较强的计算机软件操作能力"]
[134,"红河油田断层-裂缝对致密油产能的影响","曾联波",89731288,"地学院","利用地质、钻井和地球物理资料，采用地质分析、物理模拟和数值模拟相结合的方法，研究裂缝分布与断层之间的相互关系及其对油气富集和单井产能的影响。","地质工程创新班2-3名。"]
[135,"基于沉积结构的重力流流体成因判别方法探索","鲜本忠",15911052707,"地学院","以胜利油田东营凹陷为例，利用薄片中分选、磨圆、接触关系、杂基含量和粒度分析数据等资料，进行重力流流体成因的识别，尝试参考萨胡公式建立浊流、砂质碎屑流、泥质碎屑流、颗粒流的判别函数。","地质工程或信息等专业的学生1-3名，具有较好的地质专业基础。"]
[136,"昌平虎峪地区中元古界不整合面的特征、类型及结构模式研究","鲜本忠",15911052707,"地学院","不整合面是地质构造活动或海平面升降变化控制下的地质记录，在地层划分、构造演化、古气候恢复中意义重大。尝试利用地质学、地球化学方法，室内、室外结合总结该区发育的不整合面特征，进行不整合面结构特征研究。","地质工程或信息等专业的学生1-3名，具有较好的地质专业基础。"]
[137,"东南沿海晚中生代岩浆作用的年代学及地球化学研究","李真",15810620515,"地学院","本项目的研究对象为闽浙沿海地区的晚中生代岩浆作用产物。将综合分析整理前人有关研究区岩体的年代学和地球化学资料，并结合新测数据，以进一步梳理研究区晚中生代岩浆作用的年代学格架和演化趋势，为区域构造演化提供新的信息。本项目旨在针对学生开展基础但严格的科学思维训练，使学生掌握基本的学术研究规范。本项目将得到相关科研项目支撑。","地质工程或环境科学专业学生2-3人，能熟练使用Excel、Origin、Coreldraw等软件的候选者优先考虑"]
[138,"渤海石臼坨凸起断裂变形与演化研究","余一欣",13366035736,"地学院","利用三维地震资料进行精细解释，对石臼坨凸起发育的不同类型断裂的剖面变形特征进行解剖，并分析断裂平面组合及其演化特征，明确油气成藏与断裂变形和活动之间的关系","地质工程专业学生3-4名，具有较好的构造地质学基础"]
[139,"渤海东部郯庐断裂带分段差异变形研究","余一欣",13366035736,"地学院","对渤海东部郯庐断裂带沿线的主干三维地震剖面进行精细解释，分析辽东湾、渤东、渤南等不同地区断裂带变形特征的差异性，建立郯庐断裂带的分段差异变形模式","地质工程专业学生3-4名，具有较好的构造地质学基础"]
[140,"中国潮汐能资源评价及利用前景","唐文连",13601074503,"地学院","在分析国内外潮汐能利用现状的基础上，调研潮汐能资源评价方法，对中国潮汐能资源进行评价，提出潮汐能利用的前景，以及对环境应用的评估。","专业不限，具有较强的文献总结分析能力，具有较强的数据分析能力，"]
[141,"北京周边风电的应用现状及其对环境的影响","唐文连",13601074503,"地学院","收集北京周边地区近几年来风力发电的数据，北京近10年来气候数据，近3年雾霾天气数据，应用统计分析的方法，探索风能开发和气候变化及雾霾之间是否有关联。","专业不限，具有较强的文献总结分析能力，具有较强的数据分析能力，"]
[142,"常见生物质热降解过程中的产物及其变化规律分析","向才富/闫秀懿",13466680965,"地学院","以常见的生物质为研究对象，开展系列的控温控压调节下的热降解实验，分析不同实验阶段的产物特征，总结其变化规律。","地质工程专业本科生2-3名，具有良好的石油地质学基础"]
[143,"典型断陷盆地的构造-沉积充填格局与石油地质特征对比分析","向才富",13466680965,"地学院","以渤海湾盆地的典型断陷盆地为例，通过对比和类比分析，探讨断陷盆地油气分布富集的主控因素","地质工程专业本科生2-3名，具有良好的石油地质学和构造地质学基础"]
[144,"南海张裂过程及其构造物理实验模拟","杨明慧",13621171219,"地学院","收集古地磁、地震剖面和钻井、拖网资料，结合周边板块运动研究，分析南海张裂过程及其动力学背景；以构造物理实验模拟、验证这一过程。","2人"]
[145,"碳酸盐岩与泥页岩成因油气识别","李素梅",13522768092,"地学院","以塔里木盆地台盆区海相油气藏为主要研究对象，利用地球化学最新技术，结合地质研究，揭示海相碳酸盐岩、泥页岩烃源岩及相关油气的差异性特征，建立不同岩性烃源岩及相关油气的识别指标，阐明相关油气的分布，为油田油气勘探提供相关信息。","地质工程专业学生2-3名，具有较好的石油地质专业基础和计算机应用能力"]
[146,"东营凹陷中央隆起带砂岩储层成岩特征研究","张永旺",13521575975,"地学院","在收集研究区沉积储层相关地质资料以及岩心观察取样的基础上，通过岩石薄片、扫描电镜、X粉晶衍射、阴极发光以及电子探针等分析测试手段，分析中央隆起带沙河街组砂岩储层的岩石学特征，研究主要成岩自生矿物类型、特征，总结成岩作用类型及成岩演化序次，划分成岩阶段，分析成岩作用对储层质量的影响，研究成果对于储层评价具有重要意义。","地质工程专业的学生1-2名，学习态度端正、具有上进心，遵守课题组纪律，听从老师安排，首先要开展文献调研以及整理工作。学习和掌握铸体薄片、普通薄片、扫描电镜、全岩和粘土XRD等储层评价技术。"]
[147,"裂变径迹测试方法","常健",13426324212,"地学院","针对目前地质领域应用比较广泛的裂变径迹技术，本项目拟以重点实验室裂变径迹自动测试仪为操作平台，指导学生学习制作薄片、径迹蚀刻、镜下观察等基础操作流程。通过本项目，学生不仅可以掌握关于裂变径迹的基础理论知识，同时能独立完成样品测试工作，提高学生的动手能力和思维创新能力。","地质工程或地球化学专业学生2-3名"]
[148,"烃源岩单井综合地质评价与含油气性分析","姜福杰",13811148227,"地学院","以南堡凹陷典型单井为例，开展烃源岩综合评价工作，着重分析对烃源岩所处的演化阶段，以及有机质丰度、类型及相关地质参数的纵向变化，评价烃源岩所处的演化阶段，在此基础上，开展烃源岩内滞留油气量分析，研究含油气性。（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）。","地质工程或数学、信息等专业的学生2-3名，具有较好的地质专业基础和数学、计算机能力。"]
[149,"岩石热物性对深部温度场及地热资源分布的影响","朱传庆","13811920869","地学院","以四川、塔里木、江汉等沉积盆地的钻井稳态测温数据及钻井岩芯的岩石热物性测试资料，统计和分析热导率、生热率等岩石热物性参数对深部温度场的影响，在此基础上，结合比热容、密度等，综合分析岩石热物性对地热资源量评价的影响。通过文献调研，分析、总结深部岩石热物性的影响因素及估算方法。","地质工程专业的学生1-2名，具有较好的地质专业基础和数学、计算能力。"]
[150,"湖湘页岩纳米孔隙特征研究","刘小平",13693567173,"地学院","以渤海湾盆地黄骅坳陷沧东凹陷孔二段湖湘页岩为研究对象，运用非常规储层研究和评价方法，在湖页岩岩石矿物学特征研究基础上，利用高精度分析测试技术分析湖湘页岩纳米孔隙空间类型及其发育特征，探讨纳米孔隙的形成发育机理及影响控制因素，为湖湘页岩油气资源评价奠定理论基础。","地质工程专业的学生2-3名，具有较好的地质专业基础和英语水平。"]
[151,"TSR对碳酸盐岩储层孔隙演化的影响——以元坝地区长兴组为例","李平平",18911226277,"地学院","以四川盆地元坝气田长兴组为例，通过储层成岩作用和孔隙演化的定量分析，开展TSR作用对碳酸盐岩储层孔隙演化的影响研究。需要进行文献调研、薄片观察。","地质工程专业1-2名学生，具有较好的英文基础"]
[152,"结晶基岩风化强度与风化结构--以柴达木盆地阿尔金山前带为例","高先志",13801395531,"地学院","针对阿尔金山前复杂构造背景,运用矿物蚀变特征、X衍射和元素测试结果等资料,分析不同结晶岩风化强度以及风化结构的差异,并分析风化壳厚度的影响因素.","要求具有较好的造岩矿物学知识基础的地质专业学生,由2-3人组成小组."]
[153,"陆相页岩层序非常规天然气地质地球化学特征-以川西坳陷为例","陈冬霞",13581885298,"地学院","以川西坳陷须五段陆相页岩层序地质特征为基础，在非常规油气理论指导下，采用地质、地球化学分析方法，分析非常规天然气的地质和地球化学特征（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）","地质工程专业的学生2-3名，具有较好的地质专业基础和化学、计算机能力。"]
[154,"湖相源岩分级评价模型:以华北油田探区为例","王飞宇",13701224730,"地学院","从实测地化数据和测井数据描述源岩非均质性，建立源岩分级评价模型，以华北油田若干探区为例，分析优质源岩分布","地质工程专业的学生2名，具油气地质基础和数理分析能力，能编程更佳"]
[155,"压汞资料在储层微观孔隙结构表征中的应用","吴欣松",13501377717,"地学院","（1）压汞资料在储层微观孔隙结构定量表征中的参数研究；（2）压汞资料的数理统计分析与计算机编程；（3）压汞曲线及处理结果的计算机绘图。(4)某区块孔二段实际压汞资料处理与微观孔隙结构评价","地质工程专业学生1名，具有较好的计算机基础和VB、VC语言程序设计与编程能力。"]
[156,"全球剩余探明油气储量分布及变化特征","高岗",13501371651,"地学院","了解剩余探明油气储量的概念，通过网络收集全球剩余油气探明资源量数据，分析剩余探明石油、天然气在各大洲、主要国家或地区的分布特征及近几十年来的变化特征，对变化的原因进行适度的剖析。","要求地质工程专业学生；能利用excel、grapher等软件绘制图件；具有一定的分析问题的能力。"]
[157,"全球油气储产比分布及变化特征","高岗",13501371651,"地学院","了解探明油气储量、产量、储产比的概念，通过网络收集全球剩余油气探明储量、产量数据，分析石油、天然气产量、储产比在各大洲、主要国家或地区的分布特征及近几十年来的变化特征，对变化的原因进行适度的剖析。","要求地质工程专业学生；能利用excel、grapher等软件绘制图件；具有一定的分析问题的能力。"]
[158,"应用共聚集激光扫描显微镜对储层流体包裹体进行PVTx模拟研究","倪智勇",15210408302,"地学院","通过共聚集激光扫描显微镜，利用油气包裹体中液体部分发荧光 (含有机烃) 而气体部分不发荧光这一原理，应用三维成像技术，精确获得油气包裹体的气液比。进而获得精确的捕获压力。结合包裹体的其它热力学参数，运用PVT模拟软件确定油气包裹体的成分、性质、饱和压力和捕获压力（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高，但要求动手能力强的学生）。","地质工程，具有较好的地质专业基础和计算机能力。"]
[159,"生物功能朊酶分离纯化和结构表征","万云洋","yunyangwan@126.com","地学院","1.通过全自动核朊分离仪分离；2.通过结晶、GPC、NMR等测试其结构","生物化学或环境专业"]
[160,"利用超临界流体技术处理废旧塑料的实验研究","闫秀懿",13521976707,"地学院","在日常生活中有大量的废弃塑料物品产生，超临界流体技术可以使之转换为燃料油或者各种化学原料，也可以还原成单体循环使用。这样不仅可以消除大量塑料废弃物对环境的严重污染，又可以将塑料废弃物重新回收利用。本实验计划选择一种难处理废弃塑料，对其在超临界流体中的解聚行为进行研究。\n ","环境科学专业的学生2-3名，具有较好的化学基础和较强的研究兴趣。"]
[161,"交通拥堵费的政策效果研究","马骅",18001300560,"地学院","以北京市为案例地区，基于问卷调查，采用选择模型法研究我国大中城市交通拥堵费的公众态度、行为反应及其影响因素，探析不同政策方案的交通与环境效果。","数学或统计专业的学生2-3名，能够使用SPSS或eviews统计分析软件"]
[162,"辫状河储层隔夹层分布研究","李海燕",13671376428,"地学院","（1）应用岩心分析结合测井资料进行辫状河沉积相的研究；（2）辫状河储层中隔夹层的识别标准的建立；（3）辫状河储层隔夹层的识别；（4）辫状河隔夹层三维分布地质建模。","地质工程专业已交流过的学生3人"]
[163,"老君庙油田古近系M层储层质量控制因素及分布规律","岳大力",13366596043,"地学院","以老君庙油田古近系Ｍ层高泥质含量、高钙质胶结的块状冲积扇储层为研究对象，在地层和沉积微相研究基础上，开展储层质量控制因素和分布规律研究，主要研究内容包括：①通过分析孔隙结构、粒度、分选、泥质含量、钙质含量、岩石相、沉积微相等，研究Ｍ层储层质量差异的主控因素②优选储层及渗流参数，对Ｍ层储层质量进行分级，分析储层质量差异分布规律。","地质工程12创新班：孙晶波、要长青、郭瑞婧"]
[164,"碎屑岩粒度分析及其沉积环境讨论","王嗣敏",13466646552,"地学院","    对内蒙古大兴安岭南段二叠系不同层段发育的几套碎屑岩进行粒度分析，结合其它标志和证据讨论碎屑岩发育的沉积环境。","地质工程专业学生2-3名，具有较好的地质专业基础和浓厚的科学探索兴趣。"]
[165,"地层型油气藏流体势场分布于油气聚集规律定量表征","徐怀民、王涛、闫锐涛",13911133169,"地学院","1、地层型油气藏流体势场分布与油气运移关系理论调研；2、神经网络技术在油气运移中应用调研；3、基于流体势场的神经网络控制的油气运聚成藏模拟研究","地质创新班徐怀民导师的学生3人"]
[166,"储层非均质性对成藏作用影响及定量表征方法","徐怀民、王涛、闫锐涛 ",13911133169,"地学院","1、储层非均质性与成藏作用关系研究调研；2、基于储层非均质控制的的成藏定量表征方法","地质工程班已交流过的学生2人"]
[167,"新生专业导论课教学效果的调查与分析","尹秀英",13520852181,"地学院","专业导论课主要是为帮助新入学的大学生对所选专业进行解读。开设专业导论课其目的是帮助学生全面了解所学专业，对培养学生专业兴趣、激发学习动力、引导学习方法、规划学习计划和未来就业是十分有效的方式和重要手段。\n我校在2013版本科培养计划的修订工作中，要求全校各专业在课程设置上增设专业导论必修课。在2013-2014学年秋学期，各专业已在2013级学生中开设了专业导论课，课程开设效果如何？本课题将以我校地球科学学院环境科学和地质工程专业2012级（未开设专业导论课，作为对照组）和2013级（开设过专业导论课，作为实验组）的学生为调查对象，以专业导论课教学效果的调查为基础，针对存在的问题，提出建设性的建议，以期为专业导论课的规范开设，教学质量的提高提供借鉴。\n","不限专业；有较好的数学和计算机知识基础。"]
[168,"全球剩余探明油气储量分布及变化特征","高岗",13501371651,"地学院","了解剩余探明油气储量的概念，通过网络收集全球剩余油气探明资源量数据，分析剩余探明石油、天然气在各大洲、主要国家或地区的分布特征及近几十年来的变化特征，对变化的原因进行适度的剖析。","要求地质工程专业学生；能利用excel、grapher等软件绘制图件；具有一定的分析问题的能力。"]
[169,"全球油气储产比分布及变化特征","高岗",13501371651,"地学院","了解探明油气储量、产量、储产比的概念，通过网络收集全球剩余油气探明储量、产量数据，分析石油、天然气产量、储产比在各大洲、主要国家或地区的分布特征及近几十年来的变化特征，对变化的原因进行适度的剖析。","要求地质工程专业学生；能利用excel、grapher等软件绘制图件；具有一定的分析问题的能力。"]
[170,"下苇甸向斜及其伴生构造观察与形成机理分析","余一欣",13366035736,"地学院","详细观察下苇甸附近向斜及其伴生褶皱、断层等次级构造的发育特征，分析构造形成机理","地质工程专业学生3名，具有较好的构造地质学基础和实际动手能力"]
[171,"页岩孔隙结构的电子显微镜研究","钟宁宁",13911917647,"地球科学学院","采用当前世界上最先进的聚焦离子束扫面电镜（FIB）分析页岩的孔隙特征，并尝试进行孔隙结构的三维数字重建。","地质专业本科二年学生1人。需面试确认有科研潜质"]
[172,"页岩气储层吸附气能力研究","钟宁宁",13911917647,"地球科学学院","采用当前世界上最先进的磁悬浮天枰法分析页岩吸附气能力，并且与常规的容量法测试结果进行对比研究，探讨页岩气储层含气能力及其影响因素。","地质专业本科二年学生2人。需面试确认有科研潜质"]
[173,"思茅地块古生代地理位置研究","罗良",13466758682,"地学院","中国大陆由一系列大小不一的地块拼贴聚合而成。地块古地理位置研究最常用的方法是古地磁，由于早期地层经历了后期强烈的构造变形及岩浆热事件，精确的古地磁数据往往难以获得。碎屑锆石物U-Pb定年近年来逐渐成为研究地块古地理位置快速、有效的方法。本项目拟对云南省思茅地块奥陶、志留系开展碎屑锆石物源研究，根据年龄谱特征，分析其可能的古地理位置。","地质工程学生2-3名，具有较好的地质专业基础。"]
[174,"京津冀地区雾迷山组白云岩形成机理","鲍志东",13701074422,"地学院","探讨中上元古界蓟县系雾迷山组白云岩的发育类型、形成机理和控制因素，旨在系统的研究该区域白云岩成因，对比不同成因类型的白云岩的发育环境和形成条件。","地质工程专业学生2-3名，具有较好的地质专业基础，沉积学、石油地质学、英语、计算机等基础较好"]
[175,"鄂尔多斯盆地姬塬地区致密油储层成岩作用与孔隙演化","鲍志东",13701074422,"地学院","研究鄂尔多斯盆地姬塬地区长8致密储层成岩作用与孔隙演化","地质工程专业学生2-3名，具有较好的地质专业基础，沉积学、石油地质学、英语、计算机等基础较好"]
[176,"新泻盆地沉积特征与储层评价","鲍志东",13701074422,"地学院","针对新泻盆地，分盆地类型、所处构造位置、勘探程度，完成其盆地概况、基础地质特征、石油地质特征分析。针对不同勘探程度的含油气盆地，优选不同方法，计算待发现资源量。","地质工程专业学生2-4名，具有较好的地质专业基础，沉积学、石油地质学、英语、计算机等基础较好"]
[177,"页岩气开发水资源供应链优化","邓春",89739113,"化工学院","针对页岩气开发过程，消耗大量的水资源，并排放大量压裂液污水的问题，开展页岩气开发过程水资源供应，消耗，废水产生，排放，以及废水再生回用等全方位地数据调研，并进行建模求解，从而获得最优的方案。","石油工程，化学工程，环境工程，应用数学，工商管理等2-3名学生，具有较好的数学建模基础。"]
[178,"石化园区厂际氢气系统最优设计","邓春",89739113,"化工学院","以金陵石化和扬子石化现有氢气系统运行数据为基础，建议厂际氢气系统优化模型，通过数学建模和求解，从而获得最优厂际氢气系统设计方案。","化学工程与工艺，应用数学，工商管理等2-3名学生，具有较好的石油加工工艺基础和数学建模基础。"]
[179,"钛铝复合氧化物的制备","刘百军",18911226182,"化学工程学院","以无机钛源和铝源经沉淀技术制备钛铝复合氧化物，并对其进行系列表征，从中获得能源领域催化材料制备的传统方法，使学生对科学研究有个初步的认识。","能化专业2-3名学生"]
[180,"承压容器内冲蚀腐蚀联合作用损伤机理研究","王江云","89733293；wangjy@cup.edu.cn","化工学院","针对承压容器由于冲蚀腐蚀作用引起的失稳问题，开展冲蚀腐蚀联合作用的机理研究，揭示冲蚀腐蚀相互作用机理。","本科生1－3名"]
[181,"排液采气雾化工具结构优化","王江云","89733293；wangjy@cup.edu.cn","化工学院","针对天然气藏开发中、后期井底会出现积液，导致天然气井不能连续采气，开发了一种排液采气雾化工具，保证天然气的正常连续开采，根据不同井下工况进行结构优化研究","本科生1－3名"]
[182,"废水电脱盐三维电极材料的筛选制备","吕荣湖","lurh@cup.edu.cn","环境工程","通过评价在电场作用下的盐吸附和脱附行为：1、筛选导电性多孔材料；2、通过掺杂的方式制备导电性多孔电极。","本项目适合于环境工程、化学工程专业和应用化学专业本科生"]
[183,"炼化废水反渗透浓水中有机物组成解析","吕荣湖","lurh@cup.edu.cn","环境工程","采用膜分级技术和树脂分类方法以及固相吸附结合色谱、质谱等手段，解析炼化废水反渗透浓水中残留的水溶性有机污染物的组成与特性。","本项目适合于环境工程和应用化学专业本科生"]
[184,"MoS2/rGO复合材料的制备及电化学性能研究","代小平","daixp@cup.edu.cn","中国石油天然气集团公司催化重点实验室","1、 探索MoS2与rGO复合材料的制备；2、MoS2与rGO复合材料的掺杂研究；3、电极的制备及电化学性能研究","本项目适合于能源化学工程、化学工程和应用化学专业本科生，1~3人"]
[185,"渗透性反应墙处理石油污水过程中介质负载微生物群落多样性变化","陈春茂","89733335 (chunmaochan@163.com)","化工学院","节能型地下水污染修复技术是未来的发展趋势。但是在修复过程中，微生物群落演替变化与代谢降解特性分析的不足限制了理论开发与技术应用。","因涉及到微生物实验，研究周期非常长，建议由2012级的具有环境学或生物学背景的本科生选修。"]
[186,"高含盐炼油废水生化处理流程的微生物群落多样性分析","陈春茂","89733335 (chunmaochan@163.com)","化工学院","高盐度极端环境下，以石油类污染物为处理对象时，厌氧、好氧微生物群落构成具有何种特性。","因涉及到微生物实验，研究周期非常长，建议由2012级的具有环境学或生物学背景的本科生选修。"]
[187,"挤条催化剂制备过程中一些因素对催化剂强度的影响","黄星亮",13501277552,"化工学院","挤条法制备催化剂是常见制备方法之一。一些因素，如酸量、水量、添加剂以及干燥、焙烧条件等都对其有显著地影响。本项研究就是探寻这一规律，为催化剂的制备提供指导。","对催化研究有浓厚兴趣的，有一定化学基础知识的同学，本科生1-3人"]
[188,"过渡金属改性Y分子筛NH3-TPD过程中脱附气体的研究","黄星亮",13501277552,"化工学院","一般认为酸性中心上NH3的吸附脱附为可逆过程，脱附的物质为NH3分子。本项研究就是探讨不同过渡金属改性的Y分子筛在NH3脱附过程中是否会产生其它物质。","对催化研究有浓厚兴趣的，有一定化学基础知识的同学，本科生1-3人"]
[189,"催化剂的TPR-TPO方法对NiO催化剂的研究","黄星亮",13501277552,"化工学院"," TPO、TPR是催化剂的最常见的方法。本项研究就是通过TPO、TPR联合分析NiO催化剂的还原与氧化性能","对催化研究有浓厚兴趣的，有一定化学基础知识的同学，本科生1-3人"]
[190,"你让我如何淡定从容---谈谈德国人的淡定与中国人的焦虑","谢丽娟",13671146497,"外国语学院","通过与德国的比较,分析阐述当今中国社会人们普遍存在的焦虑现象产生的原因,及已经造成和可能产生的后果.此项目学术要求不很高,旨在考查学生有观察问题的意识,能发现问题,学会积极思考,可以提出自己对问题认识的观点和解决问题的方法.","要写好阐述的文章要求学生要有比较翔实的资料和数据,因此,学生要具备一定的查阅资料,筛检资料的能力,具备比较好的逻辑语言表达能力."]
[191,"中俄文化差异分析","薛红霞",13641110143,"外国语学院","中华民族文化和俄罗斯文化都是世界文化的重要组成部分，俄罗斯和中国在20世纪的社会历史命运和民族文化发展道路极其相似。在全球化背景下的今天，面临现代和后现代双重景观，中俄两国都在艰难的社会变革之中寻找适合自己的独特的发展道路，因而，对中俄两国文化进行比较有着重要的意义。可以尝试从中俄文化的一、两个点对中俄文化进行分析。","对俄罗斯文化感兴趣的学生"]
[192,"由日本动漫入手剖析日本人的战争观","李雪梅",13718350846,"外国语学院","通过欣赏日本经典动漫、阅览日本昭和历史博物馆相关资料、浏览日本国民关于靖国神社参拜的相关评论等引导学生剖析日本人的历史观和战争观，从而更深刻地认识日本人的国民性，有效地解释日本在解决对外关系及矛盾时所采取的手段、方法。","对日本文化感兴趣的学生"]
[193,"中国石油大学非洲留学生状况调查","范吉宏",13718646268,"外国语学院","以中国石油大学为例，调查内容包括非洲留学生所在国家、语言、种族、信仰、生活习俗等。通过与非洲留学生的接触，了解非洲的文化，拉近中非学生的距离。最后生成一篇调查报告。","对非洲人、事、物感兴趣，且具有良好的语言沟通能力和交际能力，具备英语和法语双语知识的学生优先。"]
[194,"英语语音大学生自训系统软件开发","隋岩",13241002552,"外国语学院","制作一个小软件，使同学们能不受课堂限制，自主学习，纠正英语发音。","计算机相关专业，具备网站建设、数据库相关知识"]

{"sheet":"科研实验室提供的竞标项目","index":1,"n_rows":82,"n_cols":7,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2014年大学生科技创新立项竞标题目汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","实验室名称","内容","要求"]
[1,"纳米复合流体制备及其应用方法　","柯扬船","key@cup.edu.cn ","能源纳米科技中心","1.合成纳米材料及纳米复合流体；2.在实验装置测试流体流动、驱替及携沙性能","应化、材料专业"]
[2,"NiO纳米线紫外探测器的制备与测试","相文峰","wfxiang@cup.edu.cn, 13693069534","光传感与光探测实验室","1、 通过电化学方法制备Ni纳米线后氧化；2、 调研光电探测器的设计与制备原理；3.制备器件并测试性能","具有良好的动手能力和实验热情"]
[3,"咪唑啉类缓蚀剂的制备、缓蚀机理及配方研究","李煜璟","Liyujing@cup.edu.cn;Liyujingcup@gmail.com;89733395","金属腐蚀与防护实验室","1、通过合成或化学改性制备咪唑啉类分子；2、利用电化学手段评价缓蚀剂性能；3、对缓蚀剂进行复配提高性能","本项目适合于材料专业或应化专业本科生"]
[4,"天然气管道变径检测机器人的设计与制作","张仕民","zsm7481976@163.com","北京市机械设计及理论重点学科实验室","1、 制作变径机器人检测臂装置；2、搭建变径检测机器人实验台；3、完成变径检测机器人主体的制作。","本项目适合于机械专业本科生"]
[5,"天然气长输站场压缩机RCM技术研究","叶迎春","yeyingc@126.com \n89733406","油气生产过程安全事故预防与控制基础研究实验室","1、往复式压缩机失效模式分析及RCM维修策略制定；\n2、往复式压缩机预防性维修周期确定与优化","本项目适合于安全工程专业本科生"]
[6,"故障因果图及推理诊断软件实现","胡瑾秋　","hujq@cup.edu.cn\n13401021372","油气生产过程安全事故预防与控制基础研究实验室","1、 选择合理的故障因果图模型；2、 因果关系的计算机语言表达；3、编制简单软件实现诊断功能。","本项目适合于安全专业本科生，具有一定计算机编程基础。"]
[7,"油管接头螺纹微动磨损行为实验","樊建春",89733861,"油气生产过程事故预防与控制基础研究实验室","1、对弯管损伤试验机进行改装设计2、进行油管接头螺纹微动磨损行为实验研究","本项目适合于安全专业本科生"]
[8,"工程应用中各种保温材料导热系数测定的实验研究","尚琳琳","jobshanglinlin@163.com 15901174529","热能与动力工程实验室","1.调研工程应用中常见的保温材料和应用场合；\n2.建立导热系数测定实验系统\n3.利用实验系统对各种保温材料进行导热系数测定","热能与动力工程、油气储运工程的本科生"]
[9,"热管换热器的传热性能测试","尚琳琳","同上","热能与动力工程实验室","利用热管换热器实验平台对热管的换热性能进行测试，并提出热管强化换热的措施和改进方案","热能与动力工程本科生"]
[10,"油气储运操作安全预警的三维仿真研究","侯磊","houleicup@126.com 89732205","北京市城市油气输配技术重点实验室","三维仿真应用于储运系统操作安全预警的可行性；做2-3个实例，如泵操作和罐操作。","储运专业本科生"]
[11,"天然气液化工艺仿真模拟","阎凤元","89733764；yfy_06@163.com","油气储运教学实验室","依托仿真教学实验室，应用力控软件对天然气液化工艺流程进行仿真模拟，设计不同液化工艺并进行效率计算，呈现较为形象的天然气液化工艺过程，可作为开放实验教学工具，培养学生综合设计能力","油气储运、化工专业学生2~4名，具有较好的编程能力"]
[12,"油气管道外腐蚀直接评价方法研究","阎凤元","89733764;yfy_06@163.com","油气储运教学实验室","管道的外腐蚀是威胁管道完整性的主要因素之一。在研究相关文献基础上、对埋地管道进行分析、搜集整理相关数据，从而找出埋地管道外腐蚀的主要影响因素，确定其影响程度，建立管道外腐蚀直接评价方法和模型、并对管道剩余强度与适用性进行评价。","油气储运、化工专业学生2~4名，具有较好的编程能力"]
[13,"原油热泵站工艺流程模拟","吴海浩","89733764;cympf@cup.edu.cn","油气储运教学实验室","应用力控软件对原油热泵站工艺流程进行仿真模拟，设计不同流程仿真界面，并与实物模型的PLC程序进行连接，控制下位机程序进行实物模型呈现，培养学生综合设计能力","油气储运、化工专业学生2~4名，具有较好的编程能力"]
[14,"泵压反循环钻井循环压耗研究","周劲辉","ezhoujinhui@126.com  89733087 18911226011","井下过程模拟实验室","1、通过模拟实验确定泵压反循环钻井循环压耗的影响因素与规律；2、建立泵压反循环钻井循环压耗计算模型，并对模型进行评估。","1、石油工程专业或流体力学专业；2、有充足的的时间进行实验；3、吃苦耐劳。"]
[15,"泵压反循环钻井系统研制","周劲辉","ezhoujinhui@126.com  89733087 18911226011","井下过程模拟实验室","1、泵压反循环钻井系统设计；2、关键设备测试分析；3、系统建设","1、石油工程专业或机械设计专业；2、熟悉CAD或其他绘图软件；3、吃苦耐劳。"]
[16,"泵压反循环钻井提速机理分析","周劲辉","ezhoujinhui@126.com  89733087 18911226011","井下过程模拟实验室","1、钻井提速模式调研分析；2、泵压反循环钻进实验设计；3、正反循环钻井效率对比实验分析。","1、石油工程专业或流体力学专业；2、有充足的的时间进行实验；3、吃苦耐劳。"]
[17,"海底混输管道水合物生长机理研究","尤翔程","applexcyou@163.com 15110189405","海洋工程实验室","1. 通过研究水合物的相平衡，基于热力学模型或者Gibbs能量最小化方法预测水合物生成条件；2. 编制天然气水合物形成条件预测程序，计算天然气水合物形成的压力温度关系。","本项目适合于海洋工程专业本科生"]
[18,"自升式钻井平台就位作业仿真模拟","杨进","cyjin1018@vip.sina.com","海洋工程实验室","1、了解自升式钻井平台就位流程2、采用abaqus、3dmax等软件模拟钻井平台就位过程","本项目适合于海工或石油工程专业的本科生"]
[19,"基于VB的螺杆钻具优化设计","赵宁","zhn1103@sina.com,89733189",null,"学习编程软件，对钻具了解后进行主体部分的优化选择","本项目适合于石工专业或机械专业本科生"]
[20,"稠油-水相对渗透率曲线特征及影响因素分析","李春兰","lichunlan1022@163.com 89731856","石油工程教学实验室","1、通过调研国内外相关文献资料和室内实验，分析总结稠油-水相对渗透率曲线的定量特征，并对影响曲线的因素进行定量分析","适合于石油工程专业"]
[21,"末端效应对相渗的影响实验及理论研究","李春兰","lichunlan1022@163.com 89731856","石油工程教学实验室","通过调研和室内实验，研究不同驱替速度下岩心中含水饱和度的分布规律，确定末端效应存在的临界条件","适合于石油工程专业"]
[22,"煤层气储层数值模拟模型及应用","王新海","wwxxhh618@126.com","石油工程教育部重点实验室","1、研究煤层气生成、储集、运移及产出机理2、建立煤层气储层模拟的数学模型，并进行求解","本项目适合于石油工程专业本科生"]
[23,"页岩气滑溜水压裂液体系研究及性能测试","马新仿",13366505131,"石工学院油气田开发实验室储层改造分室","页岩气作为一种非常规油气藏，在国外已经成功开发。我国页岩气开发目前处于探索阶段。由于其储层物性的特殊性、渗透率低，天然裂缝发育，必须采用水力压裂技术进行开发。由于其储层的特殊性，在水力压裂过程中不能采用常规的压裂液，需要研究新的压裂液体系。研究内容：1）国内外文献调研，了解滑溜水压裂液的发展现状；2）针对我国页岩气藏的特点，开展滑溜水压裂液体系的研究；3）滑溜水压裂液体系相关性能的测试。目的培养学生对目前水力压裂技术的发展及我国页岩气开发的现在，培养学生的创新思维能力和动手能力。","具有一定的石油工程专业知识，对实验感兴趣，有较强的动手能力。欢迎化学专业的学生选择。"]
[24,"井筒内泡沫流体煤粉携带能力实验","韩国庆",13701151565,"人工举升实验室","实验装置改进、实验规律总结","本项目适合于石工专业或储运专业本科生"]
[25,"低产井泵阀球运动规律实验研究","韩国庆",13701151565,"人工举升实验室","实验装置改进、实验规律总结","本项目适合于石工专业"]
[26,"混合有机废弃物的厌氧干发酵工艺研究","周红军","jianghao@cup.edu.cn  89739070","生物燃气高值利用北京市重点实验室","1、干发酵工艺优化 2、产气和底物降解过程的监测","本项目适合于化工专业本科生"]
[27,"不同秸秆的厌氧发酵产气特性研究","江皓","jianghao@cup.edu.cn 89739070","生物燃气高值利用北京市重点实验室","1、不同秸秆的产气特性研究 2、厌氧发酵动力学分析","本项目适合于化工专业本科生"]
[28,"东营凹陷中央隆起带地层水化学与成岩中央之间的关系","曾溅辉","zengjh@cup.edu.cn；89731769","油气资源与探测国家重点实验室","探讨东营凹陷中央隆起带地层水化学成分与成岩作用之间的关系","地质工程"]
[29,"霸县凹陷地层水化学与油气分布的关系研究","曾溅辉","zengjh@cup.edu.cn；89731770","油气资源与探测国家重点实验室","探讨地层水化学成分和离子比例系数与油气藏分布的关系","地质工程"]
[30," 饶阳凹陷地层水化学与油气分布的关系研究","曾溅辉","zengjh@cup.edu.cn；89731771","油气资源与探测国家重点实验室","探讨地层水化学成分和离子比例系数与油气藏分布的关系","地质工程"]
[31,"北京斋堂地区黄土剖面有机质组成特征研究","师生宝","447861309@qq.com","油气资源与探测国家重点实验室","1、 黄土有机质组成特征分析2、 黄土有机质来源及古环境意义","本项目适合于地质工程专业或环境科学本科生2-3人"]
[32,"利用产油酵母处理含油剩余污泥的产油性能研究","王庆宏","wangqhqh@163.com 89733335","环境中心-油气污染防治实验室","1、含油污泥热处理；2、产油酵母处理热处理的含油污泥；3、测试产油酵母产生的油脂含量","环境工程本科生"]
[33,"废水电脱盐三维电极材料的筛选制备","吕荣湖","lurh@cup.edu.cn","环境工程","通过评价在电场作用下的盐吸附和脱附行为：1、筛选导电性多孔材料；2、通过掺杂的方式制备导电性多孔电极。","本项目适合于环境工程、化学工程专业和应用化学专业本科生"]
[34,"炼化废水反渗透浓水中有机物组成解析","吕荣湖","lurh@cup.edu.cn","环境工程","采用膜分级技术和树脂分类方法以及固相吸附结合色谱、质谱等手段，解析炼化废水反渗透浓水中残留的水溶性有机污染物的组成与特性。","本项目适合于环境工程和应用化学专业本科生"]
[35,"基于流体替换的AVO属性分析与正演模拟","黄捍东","webhhd@163.com","复杂油气藏油气储层预测实验室","1.通过流体替换这个过程了解AVO的属性，并作分析，并用流体特性在剖面中寻找AVO异常","本项目适合地质资源与地质工程或地质工程研究生"]
[36,"多方法精细提取地震子波","黄捍东","webhhd@163.com","复杂油气藏油气储层预测实验室","1.利用最新的理论方法和实际的地震资料，提取子波，并对其精度进行讨论。","本项目适合地质资源与地质工程或地质工程研究生"]
[37,"低渗透油藏水平井注采井网电模拟实验研究","程时清","chengsq973@163.com.89734978","采油工程实验室","1、 设计水平井注采井网电模拟实验装置，2、通过实验优选井网、注采井距、注采参数","适合石油工程专业"]
[38,"致密砂岩油藏储层特征实验研究","刘广峰","lgfmail@yeah.net   89732192","气态能源开发利用实验室","1、 参与室内实验测试，包括岩性、物性、渗流特征等；2、 整理实验结果，分析致密砂岩储层特点","石油工程专业研究生、本科生"]
[39,"致密储层压裂地质特征实验研究","刘广峰","lgfmail@yeah.net   89732192","气态能源开发利用实验室","1、 参与室内实验测试，包括岩石力学、地应力、矿物含量、敏感性等；2、 整理实验结果，分析储层脆性，总结储层压裂地质特点","石油工程专业研究生、本科生"]
[40,"致密砂岩油藏两相渗流特征实验研究","刘广峰","lgfmail@yeah.net   89732192","气态能源开发利用实验室","1、 参与室内实验测试，包括水驱油、相渗等；2、 整理实验结果，分析致密砂岩油藏两相渗流特点","石油工程专业研究生、本科生"]
[41,"煤层气规模开发剩余气含量分布动态预测技术　","裴柏林","wpblya@yahoo.com.cn","中国石油大学（北京）煤层气研究中心\n","运用先进的煤层气数值模拟技术，分析研究区的地面开发效果及剩余气含量和剩余压力的分布状况；并根据分析结果，预测剩余气含量和剩余压力的变化趋势","本项目适合于油气田开发专业硕士生"]
[42,"煤层气井排采过程合理生产压差预测模型研究","裴柏林","wpblya@yahoo.com.cn","中国石油大学（北京）煤层气研究中心","1、建立适合煤层气藏 开发的数学模型2、通过数值模拟技术预测油藏排采过程中的压力分布及选定合理的生产压差","本项目适合于油气田开发专业"]
[43,"煤层气多分支水平井产能动态预测技术研究","裴柏林","wpbl3-11@vip.163.com","中国石油大学（北京）煤层气研究中心","通过研究多分支水平井对煤层气开发的影响效果及因素，获得产能动态预测技术","本项目适合于油气田开发专业硕士生"]
[44,"动力钻具螺旋减压稳定器模拟研究","谭春飞","13801396967，tanchunfei@163.com","石油工程井下动力钻具试验室","1.采用UG软件三维立体设计动力钻具螺旋减压稳定器；2.采用CFD等软件模拟计算螺旋减压稳定器的性能参数。","本项目适合于石油工程专业"]
[45,"页岩气藏压裂水平井产能预测软件编制","田冷","tianleng2008@126.com 89733740","气体能源开发与利用实验室","1、页岩气藏压裂水平井产能预测模型建立与修正；2、产能预测软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[46,"气藏动态储量评价方法与软件编制","田冷","tianleng2008@126.com 89733740","气体能源开发与利用实验室","1、气藏动态储量评价方法筛选与评价；2、动态储量计算软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[47,"岩心径向变形传感器研究","蔚宝华","yubaohua73@126.com","岩石力学研究室","1、 调研分析应变传感器的类型及工作原理；2、设计开发新型高精度岩心径向变形传感器","本项目适合于石油工程专业或机电专业本科生"]
[48,"软硬复合煤层水平长钻孔关键技术研究","张遂安","sazhang@263.net","中国石油大学（北京）煤层气研究中心\n","根据煤层的煤体结构特点和敏感性，设计、配制了具有良好暂堵性能的泥浆，研发了较好的钻井液钻进工艺并确定了相对应的钻具以及钻压、钻速等钻进参数","本项目适合于油气田开发专业硕士生"]
[49,"致密气藏多段压裂水平井试井资料解释及应用","张遂安","zhangyalifei@yeah.net","中国石油大学（北京）煤层气研究中心\n","试井分析技术是获得压裂水平井动态参数的关键技术，运用先进的试井技术对致密气藏多段压裂水平井进行分析和解释，再利用实测井例进行应用研究。 ","本项目适合于油气田开发专业硕士生"]
[50,"煤层气储层精细描述与属性建模关键技术研究","张遂安","sazhang@263.net　","中国石油大学（北京)煤层气研究中心","1、煤层特征描述2、煤的基本特性描述3、煤储层特性描述"]
[51,"煤层气井排采过程合理生产压差预测模型研究　","张遂安　","sazhang@263.net 89734802","中国石油大学（北京）煤层气研究中心","1、 分析煤层气井生产压差的影响因素2、 根据产能公式和修正公式预测模型","本项目适合于油气田开发专业"]
[52,"光纤光栅测量测量岩石弹性模量的系统开发","赵建国",89731776,"油气资源与探测国家重点实验室—跨频段岩石物理测量分实验室","1、熟悉现有的基于应变片测量岩石应变的实验室测量技术；2、开发基于光纤光栅取代传统应变片的测量装置与采集系统","1、主要面对专业为勘查地球物理专业的本科生，专业为自动化采集控制、电子、与机械专业的本科生也可面议；  2、熟悉labview采集程序的学生优先；3、选题前可以先参观实验室。"]
[53,"分子筛择形催化作用","张鑫","zhangxin@cup.edu.cn","新催化材料和催化剂功能化研究室","1、 分子筛在石油石化加工领域有非常广泛而重要的应用，其最重要的优点是可以通过调变分子筛的孔径而对反应物分子进行“筛选”从而达到“择形催化”的作用，而实现高选择性生产目标产物，本项目将利用分子筛的“择形催化”实现高附加值产品的高选择性合成。","本项目适合于化学工程专业和应用化学专业的本科生1-3名，要求对科学研究有兴趣，勤奋的学生参加。"]
[54,"分子筛对多环芳烃富集吸附研究","袁珮","yuanpei@cup.edu.cn","CNPC催化重点实验室","1、 分子筛的合成及改性研究；2、 利用分子筛对多环芳烃进行富集吸附","具有一定的化学基础，接受过大学化学实验训练。每周至少有1天以上时间开展研究工作，需要2~3名本科生。"]
[55,"基于新型纳米多孔材料的疏水性改性及对多环芳烃的选择性吸附研究","袁珮","yuanpei@cup.edu.cn","CNPC催化重点实验室","1、 纳米多孔材料的合成及疏水性改性研究；2、 利用疏水性纳米多孔材料对多环芳烃进行选择性吸附","具有一定的化学基础，接受过大学化学实验训练。每周至少有1天以上时间开展研究工作，需要2~3名本科生。"]
[56,"碳纳米材料负载金属纳米粒子的制备及应用","杨帆","yangfan@cup.edu.cn; 13611270644","新型碳材料实验室","1、碳纳米复合材料的制备。2、应用于催化水介质中分子变换反应学研究","所需成员1-3名，要求每周至少工作一天"]
[57,"线性Radon变换波场分离方法","马继涛","13466768059  majitao1983@gmail.com, ","CNPC物探重点实验室","1. 调研波场分离方法；2. 能够编制matlab程序实现上下波场分离","本项目适合于勘查技术与工程专业本科生"]
[58,"预测误差地震数据重建方法","马继涛","13466768059  majitao1983@gmail.com","CNPC物探重点实验室","1. 调研地震数据重建方法；2. 能够编制预测误差滤波方法实现地震数据插值；","本项目适合于勘查技术与工程专业本科生"]
[59,"地震数据反数据处理方法","马继涛","13466768059  majitao1983@gmail.com","CNPC物探重点实验室","1. 调研地震数据多次波压制方法；2. 能够编制反数据处理程序实现多次波的压制。","本项目适合于勘查技术与工程专业本科生"]
[60,"光纤光栅测量测量岩石弹性模量的系统开发","赵建国","89731776  Zhao-jian-guo@hotmail.com","CNPC物探重点实验室室","1、熟悉现有的基于应变片测量岩石应变的实验室测量技术；2、开发基于光纤光栅取代传统应变片的测量装置与采集系统","1、主要面对专业为勘查地球物理专业的本科生，专业为自动化采集控制、电子、与机械专业的本科生也可面议；2、熟悉labview采集程序的学生优先；3、选题前可以先参观实验室。"]
[61,"孔洞低速充填物的纵波散射观测","魏建新","89733553  Weijx@cup.edu.cn","CNPC物探重点实验室","1.制作不同粒径低速充填物模型模拟孔洞介质；2.用不同频率的纵波记录波形，分析纵波的速度和振幅特征。","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[62,"周期层状介质对横波速度影响的实验研究","狄帮让 魏建新","89733553  Weijx@cup.edu.cn","CNPC物探重点实验室","1.用不同频率横波对一组周期层状介质进行测试，获得横波波形数据；2.分析不同薄层厚度对横波速度的影响，并与有效介质　理论进行对比","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[63,"随方位角变化时裂隙密度对纵波和振幅的影响","魏建新","89733553  Weijx@cup.edu.cn","CNPC物探重点实验室","1.对一组裂隙密度模型测试不同方位角的纵波速度和振幅；2.理论计算并与实验测试值进行对比。","本项目适合勘查专业本科生"]
[64,"地震物理模型中虚震源特征分析","狄帮让 魏建新","89733553  Weijx@cup.edu.cn","CNPC物探重点实验室","1.在均匀平层模型界面上测试震源和接收器在不同深度的单炮记录；2.分析不同震源深度的波场特征。","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[65,"计算机接口综合实验开发","吴卫江","89733009  wuweijiang@cup.edu.cn","石油数据挖掘北京市重点实验室","以计算机接口实验箱为基础，充分利用实验箱中各部件的功能，将8253，8255，LED数码管以及步进电机、键盘等部件联合起来，开发一个具有一定实用价值的实验系统。","计算机专业学过8088汇编语言的学生"]
[66,"含气页岩纳米岩石‘DNA’表征方法","廖广志",15811205235,"地球探测与信息技术北京市重点实验室","对岩心进行不同尺度分辨率下的扫描，获取高精度岩心图像，提取关键的岩石DNA，并进行数学表征，识别纳米孔隙及裂缝单元，并对不同分辨率下的数字岩心图像进行直接图像数值模拟，建立高分辨率孔隙网络模型，获取岩石物理参数。","勘查或者地质相关专业，对储层岩石有一定专业知识，计算机能力较好。"]
[67,"井下钻具钻压扭矩测试方法与模拟实验研究","房军",13366698296,"石油工程教育部重点实验室","分析井下钻具受力，应用应力应变分析与测试技术实现钻压扭矩测量","适合机械、石工、海工专业的学生"]
[68,"深水隔水管在横向力作用下的应力应变分析与模拟实验研究","房军",13366698296,"石油工程教育部重点实验室","分析深水管柱受力，应用应变实验测试技术","适合机械、石工、海工专业的学生"]
[69,"混合有机废弃物的厌氧干发酵工艺研究","周红军","jianghao@cup.edu.cn    89739070","生物燃气高值利用北京市重点实验室","1、干发酵工艺优化 2、产气和底物降解过程的监测","本项目适合于化工专业本科生"]
[70,"不同秸秆的厌氧发酵产气特性研究","江皓","jianghao@cup.edu.cn 89739070","生物燃气高值利用北京市重点实验室","1、不同秸秆的产气特性研究2、厌氧发酵动力学分析","本项目适合于化工专业本科生"]
[71,"氢气从金属内部释放过程观察及原因分析","陈长风",3200,"油气装备材料与腐蚀防护北京市重点实验室","1、通过阴极渗氢和H2S腐蚀渗氢，观察渗氢后试样表面氢气扩散出来的过程2、通过测量氢气体积以及氢气扩散出来的方式，给出不同条件下氢气释放机制","材料专业学生，熟悉金属学、腐蚀与防护"]
[72,"高强钢渗氢后组织变化分析","陈长风",3200,"油气装备材料与腐蚀防护北京市重点实验室","1、通过阴极渗氢和H2S腐蚀渗氢，制备高强钢渗氢后的金相试样，观察金相试样的组织变化2、利用显微硬度，纳米压痕手段，测试组织变化对微观力学性能的影响，从而分析高强钢的氢损伤","材料专业学生，熟悉金属学、腐蚀与防护"]
[73," 中国化工行业二氧化碳排放源的调研"," 彭勃"," Pengeor_cup@163.com  89734903"," 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室"," 1、对中国化工行业（合成氨行业、煤化工行业、加氢装置行业）的CO2排放源进行调研2、计算不同行业的CO2排放量3、将各个行业的CO2排放量标注在地图上。"," 本项目适合于化工专业或应用化学专业本科生"]
[74,"稠油井筒流动性研究","郭继香  韩国庆","guojx002@163.com  2129/2130","温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室","在相似原则指导下，通过流动实验研究稠油粘度、举升摩阻、流速之间规律，寻找井筒优化的参数范围。","本项目适合于石工专业大三本科生"]
[75,"CO2超临界驱油特性研究","李宜强","lyq13504598848@163.com","提高采收率研究院","1、研究超临界与非临界CO2驱油特性差异；2、氮气、甲烷、空气等气体对CO2超临界特性的影响；","有一定的石油工程或应用化学等专业背景的学生1-2名，具有较强的动手能力。"]
[76,"原油的氯化物的分布情况及脱除","李瑞丽",13466393008,"重质油国家重点实验室","以宁夏原油为原料，首先进行原油脱水，当满足蒸馏要求（水含量低于0.2%）后，进行实沸点蒸馏，切割为不同的窄馏分，通过WK-2D进行氯含量分析，确定氯化物的分布情况；通过气相色谱仪探明氯化物的类型和含量是否与WK-2D的相吻合；对氯含量含量较高的窄馏分，研制不同的吸附剂进行吸附性研究，确定最佳的吸附剂及最佳的吸附条件使得氯化物的含量满足实验要求（3mg/l)。","化工、应用化学及相关专业的学生2-3人，熟悉油品检测方法，具有较强的实验动手和创新能力。"]
[77,"甲醇转化利用制烯烃催化剂调研","申宝剑","baojian@cup.edu.cn; 89733369","CNPC催化重点实验室","调研在甲醇制烯烃（MTO）过程中催化材料催化剂的应用状况及工艺条件、制备和改性方法、发展趋势等","本项目适合于化工及应用化学专业本科生"]
[78,"甲醇转化利用制汽油催化剂调研","申宝剑","baojian@cup.edu.cn; 89733369","CNPC催化重点实验室","调研在甲醇制汽油（MTG）过程中催化材料催化剂的应用状况及工艺条件、制备和改性方法、发展趋势等","本项目适合于化工及应用化学专业本科生"]
[79,"基于流体替换的AVO属性分析与正演模拟","黄捍东","webhhd@163.com","温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室","1.通过流体替换这个过程了解AVO的属性，并作分析，并用流体特性在剖面中寻找AVO异常","本项目适合地质资源与地质工程或地质工程研究生"]
[80,"多方法精细提取地震子波","黄捍东","webhhd@163.com","温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室","1.利用最新的理论方法和实际的地震资料，提取子波，并对其精度进行讨论。","本项目适合地质资源与地质工程或地质工程研究生"]

{"sheet":"机关部处提供的竞标项目","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2014年大学生科技创新立项竞标题目（机关）汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","导师所在单位","内容","要求"]
[1,"院级研究生学术成果管理系统开发","肖坤",13466708087,"石工学院","为提高学院管理研究生学术成果的信息化水平，开发一套研究生学术成果登记管理系统，并设研究生、导师、管理人员三个登陆权限，实现学术成果实时登记，规范学术成果的管理。","学历、专业不限，具有良好的计算机编程能力"]
[2,"世界一流培训机构建设研究与实践","薛谦",13801013520,"继续教育学院","1、世界一流培训机构的量化指标；2、我校的主要差距；3、石油公司未来培训需求展望与分析；4、世界一流培训机构的发展路径研究","硕士研究生"]
[3,"外籍人员培训跨文化管理研究","马丹丹",15120099824,"继续教育学院","分析外籍人员培训的特点；提出在培训管理工作中跨文化管理","硕士研究生"]
[4,"客户关系管理理论在培训中的运用研究","张  敏",15811516009,"继续教育学院","1、客户关系管理的相关理论； 2、客户关系管理的研究现状； 3、培训市场分析；4、客户关系管理能力影响因素分析；  5、客户关系管理理论在培训中运用的若干建议","硕士研究生"]
[5,"培训效果评估指标体系研究与实践","曹学庚",13801308906,"继续教育学院","     培训效果评估指标体系研究与实践","硕士研究生"]
[6,"继续教育在高校发展战略中的地位与作用","蔡冬梅",13910381162,"继续教育学院","     继续教育在高校发展战略中的地位与作用","硕士研究生"]
[7,"大学生保密宣传教育新模式研究","鲁玉珍",80112953,"党政办公室","结合新的《保密法》和《保密法实施条例》，针对我校不同专业学生探讨新的教育模式，提高大学生爱国热情和综合素质，是素质教育的重要补充。","计算机专业学生，思想觉悟高，热衷网络空间安全"]
[8,"基于4G技术的高校手机移动图书馆泛在化信息服务现状调研","赵天姿",89733404,"图书馆","对现有高校手机移动图书馆的泛在化信息服务现状进行调研，完成调研报告，为我校图书馆移动图书馆建设提供参考依据","熟悉安卓等手机系统，具备网络检索技能、英语阅读能力。"]
[9,"网络环境下石油学科叙词表的构建研究","管绪",89733535,"图书馆","对目前网络环境下石油学科叙词应用情况调研，制定构建石油叙词表的研究方案并对该表的深层次应用进行研究","具备网络检索技能、英语阅读能力，熟悉数据库操作。"]
[10,"国外研究型图书馆中长期发展规划研究","景民昌",89733715,"图书馆","以国外部分研究型图书馆发布的中长期战略规划为研究对象，通过内容分析法，比较、归纳、综合出国外研究型图书馆的现状与特征，为石油大学图书馆的定位、发展、规划提供参考依据。","要求外语阅读能力与翻译能力较好。"]
[11,"大学生科技创新经费管理系统","李聪莹",89733048,"团委","对每年科技创新立项成功项目经费报销管理，实现Excel表格读取，和导出，相关信息查询等功能。","计算机相关专业，具备网站建设、数据库相关知识"]